Floormod
=================



逐元素计算两个输入张量的 floor-modulus。

.. math::

    \text{output}_i = \text{input0}_i - \lfloor \frac{\text{input0}_i}{\text{input1}_i} \rfloor \cdot \text{input1}_i

其中 :math:`\lfloor \cdot \rfloor` 表示向下取整 (floor) 操作。

输入：
    - **input0** - 第一个输入张量（被除数）的数据地址。
    - **input1** - 第二个输入张量（除数）的数据地址。
    - **size** - 输入张量的总元素数量。
    - **core_mask** - 核掩码。

输出：
    - **output** - 输出张量的数据地址，其大小与输入张量相同。

支持平台：
    ``FT78NE``
    ``MT7004``

.. note::
    - FT78NE 支持fp32
    - MT7004 支持fp16, fp32

**共享存储版本:**

.. c:function:: void fp_floormod_s(float* input0, float* input1, float* output, int size, int core_mask)
.. c:function:: void hp_floormod_s(half* input0, half* input1, half* output, int size, int core_mask)
.. c:function:: void dp_floormod_s(double* input0, double* input1, double* output, int size, int core_mask)

**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 12

    //FT78NE示例
    #include <stdio.h>
    #include <floormod.h>
    int main(int argc, char* argv[]) {
        float *input0 = (float *)0xA0000000;    // input0 在DDR空间
        float *input1 = (float *)0xB0000000;    // input1
        float *output = (float *)0xC0000000;    // output
        
        int size = 4096;
        int core_mask = 0xff;
        
        fp_floormod_s(input0, input1, output, size, core_mask);
        return 0;
    }


**私有存储版本:**

.. c:function:: void fp_floormod_p(float* input0, float* input1, float* output, int size)
.. c:function:: void hp_floormod_p(half* input0, half* input1, half* output, int size)
.. c:function:: void dp_floormod_p(double* input0, double* input1, double* output, int size)
    

**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 11

    //FT78NE示例
    #include <stdio.h>
    #include <floormod.h>
    int main(int argc, char* argv[]) {
        float *input0 = (float *)0x10000000;    // input0 在L2空间
        float *input1 = (float *)0x11000000;    // input1
        float *output = (float *)0x12000000;    // output
        
        int size = 1024;
        
        fp_floormod_p(input0, input1, output, size);
        return 0;
    }