# FloorDiv — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# FloorDiv

> 传入两个等长的浮点型数组，对于数组中对位元素做除法，再对除法所得结果执行向下取整操作。

> \[dst_i = floorf(\frac{input0_i}{input1_i})\]
> 输入：

>   - input0 - 被除数数据地址。

>   - input1 - 除数数据地址。

>   - length - 计算长度。

>   - core_mask - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

> 输出：

>   - output - 计算结果地址。

> 支持平台：

>   `FT78NE` `MT7004`

> 备注

> - FT78NE 支持fp32, fp64

> - MT7004 支持fp16, fp32

共享存储版本:

void hp_floordiv_s(half *src_data0, half *src_data1, half *dst_data, int length, int core_mask)

void fp_floordiv_s(float *src_data0, float *src_data1, float *dst_data, int length, int core_mask)

void dp_floordiv_s(double *src_data0, double *src_data1, double *dst_data, int length, int core_mask)

  C调用示例：

       1//FT78NE示例
       2#include <stdio.h>
       3#include <floordiv.h>
       4
       5int main(int argc, char* argv[]) {
       6    float *input0 = (float *)0xA0000000;   //input在DDR空间
       7    float *input1 = (float *)0xB0000000;
       8    float *output = (float *)0xC0000000;
       9    int length = 1000;
      10    int core_mask = 0xff;
      11    fp_floordiv_s( input0,input1, output, length,core_mask);
      12    return 0;
      13}

私有存储版本:

void hp_floordiv_p(half *src_data0, half *src_data1, half *dst_data, int length)

void fp_floordiv_p(float *src_data0, float *src_data1, float *dst_data, int length)

void dp_floordiv_p(double *src_data0, double *src_data1, double *dst_data, int length)

  C调用示例：

       1//FT78NE示例
       2#include <stdio.h>
       3#include <floordiv.h>
       4int main(int argc, char* argv[]) {
       5    float *input0 = (float *)0x10810000;   //input在L2空间
       6    float *input1 = (float *)0x10820000;
       7    float *output = (float *)0x10830000;
       8    int length = 100;
       9    fp_floordiv_p( input0, input1, output, length);
      10    return 0;
      11}