# Floormod — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Floormod

逐元素计算两个输入张量的 floor-modulus。

\[\text{output}_i = \text{input0}_i - \lfloor \frac{\text{input0}_i}{\text{input1}_i} \rfloor \cdot \text{input1}_i\]

其中 \(\lfloor \cdot \rfloor\) 表示向下取整 (floor) 操作。

输入：

  - input0 - 第一个输入张量（被除数）的数据地址。

  - input1 - 第二个输入张量（除数）的数据地址。

  - size - 输入张量的总元素数量。

  - core_mask - 核掩码。

输出：

  - output - 输出张量的数据地址，其大小与输入张量相同。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持fp32

- MT7004 支持fp16, fp32

共享存储版本:

void fp_floormod_s(float *input0, float *input1, float *output, int size, int core_mask)

void hp_floormod_s(half *input0, half *input1, half *output, int size, int core_mask)

void dp_floormod_s(double *input0, double *input1, double *output, int size, int core_mask)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <floormod.h>
     4int main(int argc, char* argv[]) {
     5    float *input0 = (float *)0xA0000000;    // input0 在DDR空间
     6    float *input1 = (float *)0xB0000000;    // input1
     7    float *output = (float *)0xC0000000;    // output
     8
     9    int size = 4096;
    10    int core_mask = 0xff;
    11
    12    fp_floormod_s(input0, input1, output, size, core_mask);
    13    return 0;
    14}

私有存储版本:

void fp_floormod_p(float *input0, float *input1, float *output, int size)

void hp_floormod_p(half *input0, half *input1, half *output, int size)

void dp_floormod_p(double *input0, double *input1, double *output, int size)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <floormod.h>
     4int main(int argc, char* argv[]) {
     5    float *input0 = (float *)0x10000000;    // input0 在L2空间
     6    float *input1 = (float *)0x11000000;    // input1
     7    float *output = (float *)0x12000000;    // output
     8
     9    int size = 1024;
    10
    11    fp_floormod_p(input0, input1, output, size);
    12    return 0;
    13}