# Equal — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Equal

逐元素计算两个输入是否相等

\[\begin{split}output_i = \begin{cases} \text{True}, & \text{if } Input0_i = Input1_i \\ \text{False}, & \text{if } Input0_i \neq Input1_i \end{cases}\end{split}\]

输入：

  - Input0 - 第一个输入数据地址。

  - Input1 - 第二个输入数据地址。

  - length - 计算长度。

  - core_mask(int, 可选) - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - output - 计算结果地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持int8, int16, int32, fp32, fp64, cplx64, cplx128

- MT7004 支持fp16, fp32, int16, int32, cplx64

共享存储版本：

void i8_equal_s(int8_t *Input0, int8_t *Input1, bool *output, int length, int core_mask)

void i16_equal_s(int16_t *Input0, int16_t *Input1, bool *output, int length, int core_mask)

void i32_equal_s(int *Input0, int *Input1, bool *output, int length, int core_mask)

void hp_equal_s(half *Input0, half *Input1, bool *output, int length, int core_mask)

void fp_equal_s(float *Input0, float *Input1, bool *output, int length, int core_mask)

void dp_equal_s(double *Input0, double *Input1, bool *output, int length, int core_mask)

void c64_equal_s(float *Input0, float *Input1, bool *output, int length, int core_mask)

void c128_equal_s(double *Input0, double *Input1, bool *output, int length, int core_mask)

  C调用示例：

       1//FT78NE示例
       2#include <stdio.h>
       3#include <equal.h>
       4
       5int main(int argc, char* argv[]) {
       6    float *input0 = (float *)0xA0000000;   //input在DDR空间
       7    float *input1 = (float *)0xB0000000;
       8    bool *output = (bool *)0xC0000000;
       9    int length = 1000;
      10    int core_mask = 0xff;
      11    fp_equal_p(input0, input1, output, length, core_mask);
      12    return 0;
      13}

私有存储版本：

void i8_equal_p(int8_t *Input0, int8_t *Input1, bool *output, int length)

void i16_equal_p(int16_t *Input0, int16_t *Input1, bool *output, int length)

void i32_equal_p(int32_t *Input0, int32_t *Input1, bool *output, int length)

void hp_equal_p(half *Input0, half *Input1, bool *output, int length)

void fp_equal_p(float *Input0, float *Input1, bool *output, int length)

void dp_equal_p(double *Input0, double *Input1, bool *output, int length)

void c64_equal_p(float *Input0, float *Input1, bool *output, int length)

void c128_equal_p(double *Input0, double *Input1, bool *output, int length)

  C调用示例：

       1//FT78NE示例
       2#include <stdio.h>
       3#include <equal.h>
       4
       5int main(int argc, char* argv[]) {
       6    float *input0 = (float *)0x10810000;   //input在L2空间
       7    float *input1 = (float *)0x10820000;
       8    bool *output = (bool *)0x10830000;
       9    int length = 1000;
      10    fp_equal_p(input0, input1, output, length);
      11    return 0;
      12}