# Floor — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Floor

> 传入一个浮点型数组，对于数组中每一个元素执行向下取整操作。

> \[dst_i = floorf(src_i )\]
> 输入：

>   - input - 输入数据地址。

>   - length - 计算长度。

>   - core_mask - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

> 输出：

>   - output - 计算结果地址。

> 支持平台：

>   `FT78NE` `MT7004`

> 备注

> - FT78NE 支持fp32, fp64

> - MT7004 支持fp16, fp32

共享存储版本:

void hp_floor_s(half *src_data, half *dst_data, int length, int core_mask)

void fp_floor_s(float *src_data, float *dst_data, int length, int core_mask)

void dp_floor_s(double *src_data, double *dst_data, int length, int core_mask)

  C调用示例：

       1//FT78NE示例
       2#include <stdio.h>
       3#include <floor.h>
       4
       5int main(int argc, char* argv[]) {
       6    float *input0 = (float *)0xA0000000;   //input在DDR空间
       7    float *output = (float *)0xC0000000;
       8    int length = 1000;
       9    int core_mask = 0xff;
      10    fp_floor_s( input0, output, length,core_mask);
      11    return 0;
      12}

私有存储版本:

void hp_floor_p(half *src_data, half *dst_data, int length)

void fp_floor_p(float *src_data, float *dst_data, int length)

void dp_floor_p(double *src_data, double *dst_data, int length)

  C调用示例：

       1//FT78NE示例
       2#include <stdio.h>
       3#include <floor.h>
       4int main(int argc, char* argv[]) {
       5    float *input0 = (float *)0x10000000;   //input在L2空间
       6    float *output = (float *)0xC0000000;
       7    int length = 1000;
       8    fp_floor_p( input0, output, length);
       9    return 0;
      10}