# UnSqueeze — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# UnSqueeze

对输入张量在给定的轴上添加额外维度。由于该算子仅改变张量形状，因此其DSP算子的作用是将数据从输入张量完整拷贝到输出张量。

输入：

  - src - 输入地址

  - total_copy_size - 计算得到的总共需拷贝的数据量，单位为字节。

  - core_mask - 核掩码。

输出：

  - dst - 输出地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持int8, int16, int32, fp32, fp64, cplx64, cplx128

- MT7004 支持fp16, fp32, int16, int32, cplx64

共享/私有存储版本:

void anytype_unsqueeze_anycore(void *src, void *dst, int total_copy_size, int core_mask)

各种数据类型、私有及共享空间版本均使用该函数。

C调用示例：

    1void main(){
    2    int core_mask = 0b1111; // 测试单核时核掩码设置为0b0001即可
    3    int core_num = GetCoreNum(core_mask);
    4    float* src = (float*)0x88000000; // 测试私有空间时地址设置在私有空间内即可
    5    float* dst = (float*)0x98000000;
    6    int shape[3] = {1, 10, 10};
    7    int total_copy_size = shape[0] * shape[1] * shape[2] * sizeof(float);
    8    anytype_unsqueeze_anycore(src, dst, total_copy_size, core_mask);
    9}