# FormatTranspose — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# FormatTranspose

将输入数据从一种存储格式转换为另一种存储格式，如 NCHW ↔ NHWC、NC4HW4、NC8HW8 等，适用于图像或特征图数据。

输入：

  - src_data - 输入数据地址。

  - src_format - 输入数据格式标识。

  - dst_format - 输出数据格式标识。

  - batch - 批大小。

  - channel - 通道数。

  - plane - 高*宽。

  - core_mask - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - dst_data - 格式转换结果地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持fp, dp, int8, int16, int32, clx64, cplx128

- MT7004 支持hp, fp, i16, i32, cplx64

共享存储版本:

void fp_formattranspose_s(int src_format, int dst_format, float *src_data, float *dst_data, int batch, int channel, int plane, int core_mask)

void hp_formattranspose_s(int src_format, int dst_format, half *src_data, half *dst_data, int batch, int channel, int plane, int core_mask)

void dp_formattranspose_s(int src_format, int dst_format, double *src_data, double *dst_data, int batch, int channel, int plane, int core_mask)

void i8_formattranspose_s(int src_format, int dst_format, int8_t *src_data, int8_t *dst_data, int batch, int channel, int plane, int core_mask)

void i16_formattranspose_s(int src_format, int dst_format, int16_t *src_data, int16_t *dst_data, int batch, int channel, int plane, int core_mask)

void i32_formattranspose_s(int src_format, int dst_format, int *src_data, int *dst_data, int batch, int channel, int plane, int core_mask)

void c64_formattranspose_s(int src_format, int dst_format, float *src_data, float *dst_data, int batch, int channel, int plane, int core_mask)

void c128_formattranspose_s(int src_format, int dst_format, double *src_data, double *dst_data, int batch, int channel, int plane, int core_mask)

C调用示例：

     1#include <stdio.h>
     2#include <formattranspose.h>
     3
     4int main() {
     5    float *input = (float *)0xA0000000;      // 输入在DDR空间
     6    float *output = (float *)0xC0000000;
     7    int batch = 1, channel = 3, plane = 224*224;
     8    int src_format = 1; // NHWC
     9    int dst_format = 0; // NCHW
    10    int core_mask = 0xff;
    11
    12    fp_formattranspose_s(src_format, dst_format, input, output, batch, channel, plane, core_mask);
    13    return 0;
    14}

私有存储版本:

void fp_formattranspose_p(int src_format, int dst_format, float *src_data, float *dst_data, int batch, int channel, int plane)

void hp_formattranspose_p(int src_format, int dst_format, half *src_data, half *dst_data, int batch, int channel, int plane)

void dp_formattranspose_p(int src_format, int dst_format, double *src_data, double *dst_data, int batch, int channel, int plane)

void i8_formattranspose_p(int src_format, int dst_format, int8_t *src_data, int8_t *dst_data, int batch, int channel, int plane)

void i16_formattranspose_p(int src_format, int dst_format, int16_t *src_data, int16_t *dst_data, int batch, int channel, int plane)

void i32_formattranspose_p(int src_format, int dst_format, int *src_data, int *dst_data, int batch, int channel, int plane)

void c64_formattranspose_p(int src_format, int dst_format, float *src_data, float *dst_data, int batch, int channel, int plane)

void c128_formattranspose_p(int src_format, int dst_format, double *src_data, double *dst_data, int batch, int channel, int plane)

C调用示例：

     1#include <stdio.h>
     2#include <formattranspose.h>
     3
     4int main() {
     5    float *input = (float *)0x10810000;      // 输入在L2空间
     6    float *output = (float *)0x10820000;
     7    int batch = 1, channel = 3, plane = 224*224;
     8    int src_format = 1; // NHWC
     9    int dst_format = 0; // NCHW
    10
    11    fp_formattranspose_p(src_format, dst_format, input, output, batch, channel, plane);
    12    return 0;
    13}