# RealDiv — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# RealDiv

逐元素计算两个输入的除法。

\[output_i = \frac{input0_i}{input1_i}\]

输入：

  - input0 - 被除数输入数据地址。

  - input1 - 除数输入数据地址。

  - length - 计算长度。

  - core_mask(int, 可选) - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - output - 计算结果地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持 int8, int16, int32, fp32, fp64, cplx64, cplx128

- MT7004 支持 fp16, fp32, int16, int32, cplx64

- 若除数元素为 0，则输出结果为无穷大或未定义值，需由上层逻辑处理。

共享存储版本:

void i8_real_div_s(int8_t *input0, int8_t *input1, int8_t *output, int length, int core_mask)

void i16_real_div_s(int16_t *input0, int16_t *input1, int16_t *output, int length, int core_mask)

void i32_real_div_s(int32_t *input0, int32_t *input1, int32_t *output, int length, int core_mask)

void hp_real_div_s(half *input0, half *input1, half *output, int length, int core_mask)

void fp_real_div_s(float *input0, float *input1, float *output, int length, int core_mask)

void dp_real_div_s(double *input0, double *input1, double *output, int length, int core_mask)

void c64_real_div_s(float *input0, float *input1, float *output, int length, int core_mask)

void c128_real_div_s(double *input0, double *input1, double *output, int length, int core_mask)

  C调用示例：

       1//FT78NE示例
       2#include <stdio.h>
       3
       4int main(int argc, char* argv[]) {
       5    float *input0 = (float *)0xA0000000;   // input0 在 DDR 空间
       6    float *input1 = (float *)0xA1000000;   // input1 在 DDR 空间
       7    float *output = (float *)0xB0000000;   // 输出结果在 DDR 空间
       8    int length = 1024;
       9    int core_mask = 0xff;
      10    fp_real_div_s(input0, input1, output, length, core_mask);
      11    return 0;
      12}

私有存储版本:

void i8_real_div_p(int8_t *input0, int8_t *input1, int8_t *output, int length)

void i16_real_div_p(int16_t *input0, int16_t *input1, int16_t *output, int length)

void i32_real_div_p(int32_t *input0, int32_t *input1, int32_t *output, int length)

void hp_real_div_p(half *input0, half *input1, half *output, int length)

void fp_real_div_p(float *input0, float *input1, float *output, int length)

void dp_real_div_p(double *input0, double *input1, double *output, int length)

void c64_real_div_p(float *input0, float *input1, float *output, int length)

void c128_real_div_p(double *input0, double *input1, double *output, int length)

  C调用示例：

       1//MT7004 示例
       2#include <stdio.h>
       3
       4int main(int argc, char* argv[]) {
       5    float *input0 = (float *)0x10000000;
       6    float *input1 = (float *)0x10001000;
       7    float *output = (float *)0x10002000;
       8    int length = 1024;
       9    fp_real_div_p(input0, input1, output, length);
      10    return 0;
      11}