# Log — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Log

逐元素计算自然对数（以 \(e\) 为底）的对数函数。

\[\text{output}_i = \ln(\text{input}_i)\]

其中 \(\ln(\cdot)\) 表示自然对数函数。 当输入值小于等于 0 时，结果的行为依赖于具体平台和实现（可能产生 `-inf` 或 `NaN`）。

输入：

  - input - 输入张量的数据地址。

  - length - 输入张量的总元素数量。

  - core_mask - 核掩码。

输出：

  - output - 输出张量的数据地址，其大小与 `input` 相同。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持的数据类型：fp32

- MT7004 支持的数据类型：fp16, fp32

共享存储版本：

void fp_log_s(float *input, float *output, int length, int core_mask)

void hp_log_s(half *input, half *output, int length, int core_mask)

void i16_log_s(int16_t *input, float *output, int length, int core_mask)

void i32_log_s(int *input, float *output, int length, int core_mask)

C调用示例：

     1// FT78NE 多核示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <log.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *input  = (float *)0xA0000000;   // input 在 DDR 空间
     7    float *output = (float *)0xB0000000;   // output 在 DDR 空间
     8
     9    int length = 4096;
    10    int core_mask = 0xff;
    11
    12    fp_log_s(input, output, length, core_mask);
    13    return 0;
    14}

私有存储版本：

void fp_log_p(float *input, float *output, int length)

void hp_log_p(half *input, half *output, int length)

void i16_log_p(int16_t *input, float *output, int length)

void i32_log_p(int *input, float *output, int length)

C调用示例：

     1// FT78NE 单核示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <log.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *input  = (float *)0x10000000;   // input 在 L2 空间
     7    float *output = (float *)0x11000000;   // output 在 L2 空间
     8
     9    int length = 1024;
    10
    11    fp_log_p(input, output, length);
    12    return 0;
    13}