# Sin — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Sin

传入一个数组，对每个元素逐元素计算其正弦值并输出。

\[dst_i = \sin(src_i)\]

输入角度单位为弧度。

输入：

  - src_data - 输入数据地址。

  - length - 计算长度。

  - core_mask - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - dst_data - 计算结果地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持 fp, dp, int8, int16, int32

- MT7004 支持 hp, fp, int16, int32

- 整数类型在计算时会先转换为浮点数，再按对应类型输出

共享存储版本:

void i8_sin_s(int8_t *src_data, float *dst_data, int length, int core_mask)

void i16_sin_s(int16_t *src_data, float *dst_data, int length, int core_mask)

void i32_sin_s(int *src_data, float *dst_data, int length, int core_mask)

void hp_sin_s(half *src_data, half *dst_data, int length, int core_mask)

void fp_sin_s(float *src_data, float *dst_data, int length, int core_mask)

void dp_sin_s(double *src_data, double *dst_data, int length, int core_mask)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <sin.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *input = (float *)0xA0000000;   // input在DDR空间
     7    float *output = (float *)0xC0000000;
     8    int length = 1024;
     9    int core_mask = 0xff;
    10    fp_sin_s(input, output, length, core_mask);
    11    return 0;
    12}

私有存储版本:

void i8_sin_p(int8_t *src_data, float *dst_data, int length)

void i16_sin_p(int16_t *src_data, float *dst_data, int length)

void i32_sin_p(int *src_data, float *dst_data, int length)

void hp_sin_p(half *src_data, half *dst_data, int length)

void fp_sin_p(float *src_data, float *dst_data, int length)

void dp_sin_p(double *src_data, double *dst_data, int length)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <sin.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *input = (float *)0x10810000;   // input在L2空间
     7    float *output = (float *)0x10820000;
     8    int length = 1024;
     9    fp_sin_p(input, output, length);
    10    return 0;
    11}