LogSoftmax
=================



对输入数组沿指定维度进行 Log-Softmax 计算，输出每个元素的对数概率值。

.. math::

    \text{output}_{i} = \log\frac{\exp(\text{input}_{i})}{\sum_j \exp(\text{input}_j)}
    \quad \text{for elements along the given axis}

输入：
    - **input_ptr** - 输入数据地址。
    - **axis** - 归一化的轴。
    - **n_dim** - 输入张量维度。
    - **inner_size** - 内部尺寸（轴之后的元素个数）。
    - **outter_size** - 外部尺寸（轴之前的元素个数）。
    - **axis_size** - 归一化轴的元素数量。
    - **core_mask** - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。
    - **sum_data** - 中间累加存储地址（用于存放指数和）。

输出：
    - **output_ptr** - Log-Softmax 计算结果地址。

支持平台：
    ``FT78NE``
    ``MT7004``

.. note::
    - FT78NE 支持fp, int8
    - MT7004 支持hp, fp

**共享存储版本:**

.. c:function:: void fp_logsoftmax_s(float* input_ptr, float* output_ptr, float* sum_data, int axis, int n_dim, int inner_size, int outter_size, int axis_size, int core_mask)
.. c:function:: void hp_logsoftmax_s(half* input_ptr, half* output_ptr, half* sum_data, int axis, int n_dim, int inner_size, int outter_size, int axis_size, int core_mask)
.. c:function:: void i8_logsoftmax_s(int8_t* input_ptr, int8_t* output_ptr, float* sum_data, int axis, int n_dim, int inner_size, int outter_size, int axis_size, int core_mask)

**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 16

    //FT78NE示例
    #include <stdio.h>
    #include <logsoftmax.h>

    int main() {
        float *input = (float *)0xA0000000;   // input在DDR空间
        float *output = (float *)0xC0000000;
        float *sum_data = (float *)0xD0000000;
        int axis = 1;
        int n_dim = 3;
        int inner_size = 4;
        int outter_size = 2;
        int axis_size = 3;
        int core_mask = 0xff;

        fp_logsoftmax_s(input, output, sum_data, axis, n_dim, inner_size, outter_size, axis_size, core_mask);
        return 0;
    }


**私有存储版本:**

.. c:function:: void fp_logsoftmax_p(float* input_ptr, float* output_ptr, float* sum_data, int axis, int n_dim, int inner_size, int outter_size, int axis_size)
.. c:function:: void hp_logsoftmax_p(half* input_ptr, half* output_ptr, half* sum_data, int axis, int n_dim, int inner_size, int outter_size, int axis_size)
.. c:function:: void i8_logsoftmax_p(int8_t* input_ptr, int8_t* output_ptr, float* sum_data, int axis, int n_dim, int inner_size, int outter_size, int axis_size)

**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 15

    //FT78NE示例
    #include <stdio.h>
    #include <logsoftmax.h>

    int main() {
        float *input = (float *)0x10810000;   // input在L2空间
        float *output = (float *)0x10820000;
        float *sum_data = (float *)0x10830000;
        int axis = 1;
        int n_dim = 3;
        int inner_size = 4;
        int outter_size = 2;
        int axis_size = 3;

        fp_logsoftmax_p(input, output, sum_data, axis, n_dim, inner_size, outter_size, axis_size);
        return 0;
    }
