# Mul — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Mul

对两个输入数据执行逐元素乘法运算。支持实数类型和复数类型。

\[\text{对于实数类型:}\quad output_i = input0_i \times input1_i\]
\[\text{对于复数类型:}\quad (a+bi) \times (c+di) = (ac - bd) + (ad + bc)i\]

输入：

  - input0 - 第一个输入数据地址。

  - input1 - 第二个输入数据地址。

  - length - 计算长度（对于复数，指复数的个数）。

  - core_mask(int, 可选) - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - output - 计算结果地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持：int8 (i8), int16 (i16), int32 (i32), fp32 (fp), fp64 (dp), cplx64 (c64), cplx128 (c128)

- MT7004 支持：int16 (i16), int32 (i32), fp16 (hp), fp32 (fp), cplx64 (c64)

- 复数类型（cplx64/cplx128）在内存中以实部、虚部交替存储，运算遵循复数乘法公式。

共享存储版本:

void i8_mul_s(int8_t *input0, int8_t *input1, int8_t *output, int length, int core_mask)

void i16_mul_s(int16_t *input0, int16_t *input1, int16_t *output, int length, int core_mask)

void i32_mul_s(int32_t *input0, int32_t *input1, int32_t *output, int length, int core_mask)

void hp_mul_s(half *input0, half *input1, half *output, int length, int core_mask)

void fp_mul_s(float *input0, float *input1, float *output, int length, int core_mask)

void dp_mul_s(double *input0, double *input1, double *output, int length, int core_mask)

void c64_mul_s(float *input0, float *input1, float *output, int length, int core_mask)

void c128_mul_s(double *input0, double *input1, double *output, int length, int core_mask)

  C调用示例：

       1// FT78NE 示例：复数类型 cplx64 共享存储多核计算
       2#include <stdio.h>
       3#include "78NE/utils.h"
       4
       5int main(int argc, char* argv[]) {
       6    float *in0 = (float *)0xA0000000;   // 输入0 (包含 real, imag)
       7    float *in1 = (float *)0xA1000000;   // 输入1
       8    float *out = (float *)0xB0000000;   // 输出
       9    int num_complex = 480000;           // 复数个数
      10    int core_mask = 0xFF;
      11    c64_mul_s(in0, in1, out, num_complex, core_mask);
      12    return 0;
      13}

私有存储版本:

void i8_mul_p(int8_t *input0, int8_t *input1, int8_t *output, int length)

void i16_mul_p(int16_t *input0, int16_t *input1, int16_t *output, int length)

void i32_mul_p(int32_t *input0, int32_t *input1, int32_t *output, int length)

void hp_mul_p(half *input0, half *input1, half *output, int length)

void fp_mul_p(float *input0, float *input1, float *output, int length)

void dp_mul_p(double *input0, double *input1, double *output, int length)

void c64_mul_p(float *input0, float *input1, float *output, int length)

void c128_mul_p(double *input0, double *input1, double *output, int length)

  C调用示例：

       1// MT7004 示例：fp16 (half) 类型私有存储单核计算
       2#include <stdio.h>
       3
       4int main(int argc, char* argv[]) {
       5    // 输入与输出均位于私有存储空间
       6    half *in0 = (half *)0x10000000;
       7    half *in1 = (half *)0x10001000;
       8    half *out = (half *)0x10002000;
       9    int length = 1024;
      10    hp_mul_p(in0, in1, out, length);
      11    return 0;
      12}