# Concat — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Concat

在指定维度（axis）上连接一组张量。所有输入张量除了连接维度外，其他维度的形状必须完全相同。

\[output = \text{Concat}(input_0, input_1, \dots, input_{n-1}, \text{axis})\]

输入：

  - inputs - 包含所有输入张量起始地址的数组指针。

  - input_shapes - 包含所有输入张量形状（shape）的数组指针。

  - num_inputs - 输入张量的数量。

  - axis - 连接操作所在的维度索引。

  - input_ndim - 输入张量的维度（秩）。

  - core_mask(int, 可选) - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - output - 计算结果存储地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持 int8, int16, int32, fp32, fp64, cplx64, cplx128

- MT7004 支持 fp16, fp32, int16, int32, cplx64

- 所有输入张量的维度 input_ndim 必须一致。

- 除 axis 指定的维度外，所有输入张量的 shape[i] 必须相等。

共享存储版本:

void i8_concat_s(int8_t *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, int8_t *output, int core_mask)

void i16_concat_s(int16_t *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, int16_t *output, int core_mask)

void i32_concat_s(int32_t *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, int32_t *output, int core_mask)

void hp_concat_s(half *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, half *output, int core_mask)

void fp_concat_s(float *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, float *output, int core_mask)

void dp_concat_s(double *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, double *output, int core_mask)

void c64_concat_s(float *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, float *output, int core_mask)

void c128_concat_s(double *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, double *output, int core_mask)

  C调用示例：

       1// FT78NE 示例（共享存储）
       2#include <stdio.h>
       3#include "78NE/utils.h"
       4
       5int main() {
       6    int shape0[] = { 4, 10, 8, 12 };
       7    int shape1[] = { 4, 5, 8, 12 };
       8    int shape2[] = { 4, 15, 8, 12 };
       9    int* input_shapes[] = { shape0, shape1, shape2 };
      10
      11    float *input0 = (float *)0xA0000000;
      12    float *input1 = (float *)0xA2000000;
      13    float *input2 = (float *)0xA4000000;
      14    float *inputs[] = { input0, input1, input2 };
      15    float *output = (float *)0xB0000000;
      16
      17    int num_inputs = 3;
      18    int axis = 1;
      19    int input_ndim = 4;
      20    int core_mask = 0b1011;
      21
      22    fp_concat_s(inputs, input_shapes, num_inputs, axis, input_ndim, output, core_mask);
      23    return 0;
      24}

私有存储版本:

void i8_concat_p(int8_t *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, int8_t *output)

void i16_concat_p(int16_t *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, int16_t *output)

void i32_concat_p(int32_t *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, int32_t *output)

void hp_concat_p(half *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, half *output)

void fp_concat_p(float *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, float *output)

void dp_concat_p(double *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, double *output)

void c64_concat_p(float *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, float *output)

void c128_concat_p(double *inputs[], int *input_shapes[], int num_inputs, int axis, int input_ndim, double *output)

  C调用示例：

       1// MT7004 示例（私有存储）
       2#include <stdio.h>
       3
       4int main() {
       5    int shape0[] = { 2, 3, 4, 5 };
       6    int shape1[] = { 2, 2, 4, 5 };
       7    int* input_shapes[] = { shape0, shape1 };
       8
       9    float *input0 = (float *)0x10810000;
      10    float *input1 = (float *)0x10820000;
      11    float *inputs[] = { input0, input1 };
      12    float *output = (float *)0x10830000;
      13
      14    int num_inputs = 2;
      15    int axis = 1;
      16    int input_ndim = 4;
      17
      18    fp_concat_p(inputs, input_shapes, num_inputs, axis, input_ndim, output);
      19    return 0;
      20}