AssignAdd
=================

将输入张量的值累加到输出张量中，实现张量原地加法操作。

.. math::

    output_i = output_i + input_i

输入：
    - **input** - 输入数据地址。
    - **output** - 输出数据地址（同时作为输入和输出）。
    - **length** - 数组长度（元素个数）。
    - **core_mask(int, 可选)** - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：
    - **output** - 原地写回累加结果。

支持平台：
    ``FT78NE``
    ``MT7004``

.. note::
    - FT78NE 支持的数据类型：int8, int16, int32, fp32, fp64, cplx64, cplx128
    - MT7004 支持的数据类型：fp16, fp32, int16, int32, cplx64

**共享存储版本：**

.. c:function:: void i8_assignadd_s(int8_t* input, int8_t* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void i16_assignadd_s(int16_t* input, int16_t* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void i32_assignadd_s(int32_t* input, int32_t* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void fp_assignadd_s(float* input, float* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void dp_assignadd_s(double* input, double* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void c64_assignadd_s(float* input, float* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void c128_assignadd_s(double* input, double* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void hp_assignadd_s(half* input, half* output, int length, int core_mask)

**C调用示例：**

    .. code-block:: c
        :linenos:
        :emphasize-lines: 12

        // FT78NE 多核示例
        #include <stdio.h>
        #include <assignadd.h>

        int main(int argc, char* argv[]) {
            float *input = (float *)0xA0000000;   // input在DDR空间
            float *output = (float *)0xB0000000;  // output在DDR空间，同时作为输入和输出
            int length = 1000;
            int core_mask = 0xff;
            
            // 执行 output[i] += input[i]
            fp_assignadd_s(input, output, length, core_mask);
            return 0;
        }

**私有存储版本：**

.. c:function:: void i8_assignadd_p(int8_t* input, int8_t* output, int length)
.. c:function:: void i16_assignadd_p(int16_t* input, int16_t* output, int length)
.. c:function:: void i32_assignadd_p(int32_t* input, int32_t* output, int length)
.. c:function:: void fp_assignadd_p(float* input, float* output, int length)
.. c:function:: void dp_assignadd_p(double* input, double* output, int length)
.. c:function:: void c64_assignadd_p(float* input, float* output, int length)
.. c:function:: void c128_assignadd_p(double* input, double* output, int length)
.. c:function:: void hp_assignadd_p(half* input, half* output, int length)

**C调用示例：**

    .. code-block:: c
        :linenos:
        :emphasize-lines: 11

        // MT7004 单核示例
        #include <stdio.h>
        #include <assignadd.h>

        int main(int argc, char* argv[]) {
            half *input = (half *)0x10000000;   // input在L2空间
            half *output = (half *)0x10004000;  // output在L2空间，同时作为输入和输出
            int length = 1000;
            
            // 执行 output[i] += input[i]
            hp_assignadd_p(input, output, length);
            return 0;
        }