# Ceil — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Ceil

逐元素计算输入张量的向上取整值。即返回大于或等于每个元素的最小整数。

\[\text{Output}_i = \lceil \text{Input}_i \rceil\]

输入：

  - input_x - 输入张量的数据地址。

  - input_size - 输入张量的总元素数量。

  - core_mask - 核掩码。

输出：

  - output - 输出张量的数据地址，其大小与`input_x`相同。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持fp32, double

- MT7004 支持fp16, fp32

共享存储版本:

void fp_ceil_s(float *input_x, float *output, int input_size, int core_mask)

void hp_ceil_s(half *input_x, half *output, int input_size, int core_mask)

void dp_ceil_s(double *input_x, double *output, int input_size, int core_mask)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <ceil.h>
     4int main(int argc, char* argv[]) {
     5    float *input_x = (float *)0xA0000000;    // input_x 在DDR空间
     6    float *output = (float *)0xB0000000;     // output
     7
     8    int input_size = 4096;
     9    int core_mask = 0xff;
    10
    11    fp_ceil_s(input_x, output, input_size, core_mask);
    12    return 0;
    13}

私有存储版本:

void fp_ceil_p(float *input_x, float *output, int input_size)

void hp_ceil_p(half *input_x, half *output, int input_size)

void dp_ceil_p(double *input_x, double *output, int input_size)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <ceil.h>
     4int main(int argc, char* argv[]) {
     5    float *input_x = (float *)0x10000000;    // input_x 在L2空间
     6    float *output = (float *)0x11000000;     // output
     7
     8    int input_size = 1024;
     9
    10    fp_ceil_p(input_x, output, input_size);
    11    return 0;
    12}