# Biasaddgrad — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Biasaddgrad

将偏置向量 input_bias 加到输入张量 input_x 上。这是一个特殊的广播加法，其中偏置向量会沿着非通道维度进行广播。

\[dbias_c = \sum_{n,h,w} dy(n, h, w, c)\]

其中 \(dbias_c\) 是偏置梯度向量的第 c 个元素，\(dy\) 是上游梯度张量。

输入：

  - dy - 来自后一层的上游梯度张量。格式必须为 NHWC。

  - dy_dims - 上游梯度张量 dy 的维度信息数组。

  - shape_size - 上游梯度张量 dy 的维度数。

  - core_mask - 核掩码。

输出：

  - dbias - 输出的偏置梯度向量。其长度等于 dy 的通道数。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持fp32

- MT7004 支持fp16, fp32

共享存储版本:

void fp_biasaddgrad_s(float *dy, int *dy_dims, int shape_size, float *dbias, int core_mask)

void hp_biasaddgrad_s(half *dy, int *dy_dims, int shape_size, half *dbias, int core_mask)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <biasaddgrad.h>
     4int main(int argc, char* argv[]) {
     5    float *dy = (float *)0xA0000000;      // dy 在DDR空间
     6    float *dbias = (float *)0xB0000000;   // dbias output
     7
     8    // NHWC format
     9    int dy_dims[] = {2, 16, 16, 8}; // N, H, W, C
    10    int shape_size = 4;
    11    int core_mask = 0xff;
    12
    13    // The length of dbias should be dy_dims, which is 8.
    14    fp_biasaddgrad_s(dy, dy_dims, shape_size, dbias, core_mask);
    15    return 0;
    16}

私有存储版本:

void fp_biasaddgrad_p(float *dy, int *dy_dims, int shape_size, float *dbias)

void hp_biasaddgrad_p(half *dy, int *dy_dims, int shape_size, half *dbias)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <biasaddgrad.h>
     4int main(int argc, char* argv[]) {
     5    float *dy = (float *)0x10000000;      // dy 在L2空间
     6    float *dbias = (float *)0x11000000;   // dbias output
     7
     8    // NHWC format
     9    int dy_dims[] = {2, 16, 16, 8}; // N, H, W, C
    10    int shape_size = 4;
    11
    12    // The length of dbias should be dy_dims, which is 8.
    13    fp_biasaddgrad_p(dy, dy_dims, shape_size, dbias);
    14    return 0;
    15}