# Sqrt — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Sqrt

传入一个数组，对每个元素逐元素计算平方根并输出。

\[dst_i = \sqrt{src_i}\]

当输入值为负数时，结果为 NaN（符合 IEEE 浮点标准）。

输入：

  - src_data - 输入数据地址。

  - length - 计算长度。

  - core_mask - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - dst_data - 计算结果地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持 fp, dp, int8, int16, int32, cplx64, cplx128

- MT7004 支持 hp, fp, int16, int32, cplx64

- 复数类型计算规则为：对复数模长取平方根并保持相位不变

共享存储版本:

void i8_sqrt_s(int8_t *src_data, int8_t *dst_data, int length, int core_mask)

void i16_sqrt_s(int16_t *src_data, int16_t *dst_data, int length, int core_mask)

void i32_sqrt_s(int *src_data, int *dst_data, int length, int core_mask)

void hp_sqrt_s(half *src_data, half *dst_data, int length, int core_mask)

void fp_sqrt_s(float *src_data, float *dst_data, int length, int core_mask)

void dp_sqrt_s(double *src_data, double *dst_data, int length, int core_mask)

void c64_sqrt_s(float *src_data, float *dst_data, int length, int core_mask)

void c128_sqrt_s(double *src_data, double *dst_data, int length, int core_mask)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <sqrt.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *input = (float *)0xA0000000;
     7    float *output = (float *)0xC0000000;
     8    int length = 1024;
     9    int core_mask = 0xff;
    10    fp_sqrt_s(input, output, length, core_mask);
    11    return 0;
    12}

私有存储版本:

void i8_sqrt_p(int8_t *src_data, int8_t *dst_data, int length)

void i16_sqrt_p(int16_t *src_data, int16_t *dst_data, int length)

void i32_sqrt_p(int *src_data, int *dst_data, int length)

void hp_sqrt_p(half *src_data, half *dst_data, int length)

void fp_sqrt_p(float *src_data, float *dst_data, int length)

void dp_sqrt_p(double *src_data, double *dst_data, int length)

void c64_sqrt_p(float *src_data, float *dst_data, int length)

void c128_sqrt_p(double *src_data, double *dst_data, int length)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <sqrt.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *input = (float *)0x10810000;
     7    float *output = (float *)0x10820000;
     8    int length = 1024;
     9    fp_sqrt_p(input, output, length);
    10    return 0;
    11}