# Neg — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Neg

逐元素计算输入数据的取负结果。

\[output_i = -Input_i\]

输入：

  - Input - 输入数据地址。

  - length - 计算长度。

  - core_mask(int, 可选) - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - output - 计算结果地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持 int8, int16, int32, fp32, fp64, cplx64, cplx128

- MT7004 支持 fp16, fp32, int16, int32, cplx64

共享存储版本:

void i8_neg_s(int8_t *Input, int8_t *output, int length, int core_mask)

void i16_neg_s(int16_t *Input, int16_t *output, int length, int core_mask)

void i32_neg_s(int32_t *Input, int32_t *output, int length, int core_mask)

void hp_neg_s(half *Input, half *output, int length, int core_mask)

void fp_neg_s(float *Input, float *output, int length, int core_mask)

void dp_neg_s(double *Input, double *output, int length, int core_mask)

void c64_neg_s(float *Input, float *output, int length, int core_mask)

void c128_neg_s(double *Input, double *output, int length, int core_mask)

  C调用示例：

       1//FT78NE示例
       2#include <stdio.h>
       3
       4int main(int argc, char* argv[]) {
       5    float *input = (float *)0xA0000000;   //input在DDR空间
       6    float *output = (float *)0xB0000000;
       7    int length = 1000;
       8    int core_mask = 0xff;
       9    fp_neg_s(input, output, length, core_mask);
      10    return 0;
      11}

私有存储版本:

void i8_neg_p(int8_t *Input, int8_t *output, int length)

void i16_neg_p(int16_t *Input, int16_t *output, int length)

void i32_neg_p(int32_t *Input, int32_t *output, int length)

void hp_neg_p(half *Input, half *output, int length)

void fp_neg_p(float *Input, float *output, int length)

void dp_neg_p(double *Input, double *output, int length)

void c64_neg_p(float *Input, float *output, int length)

void c128_neg_p(double *Input, double *output, int length)

  C调用示例：

       1//MT7004示例
       2#include <stdio.h>
       3
       4int main(int argc, char* argv[]) {
       5    float *input = (float *)0x10000000;   //input在L2空间
       6    float *output = (float *)0x10001000;
       7    int length = 1000;
       8    fp_neg_p(input, output, length);
       9    return 0;
      10}