# LogicalAnd — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# LogicalAnd

逐元素执行逻辑与（Logical AND）运算。

对输入张量的对应元素先进行布尔化判断，再执行逻辑与运算，输出结果为 0 或 1， 并以与输入相同的数据类型返回。

\[\begin{split}\text{output}_i = \begin{cases} 1, & \text{if } (\text{input0}_i \neq 0) \land (\text{input1}_i \neq 0) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}\end{split}\]

输入：

  - input0 - 第一个输入张量的数据地址。

  - input1 - 第二个输入张量的数据地址。

  - length - 输入张量的总元素数量。

  - core_mask - 核掩码。

输出：

  - output - 输出张量的数据地址，其大小与 `input0`、`input1` 相同。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持的数据类型：fp32, fp64, int8, int16, int32

- MT7004 支持的数据类型：fp16, fp32, int16, int32

- 输入值在参与逻辑运算前会被转换为布尔值（非 0 为 true，0 为 false）

- 输出结果仅为 0 或 1

共享存储版本：

void fp_and_s(float *input0, float *input1, float *output, int length, int core_mask)

void dp_and_s(double *input0, double *input1, double *output, int length, int core_mask)

void i8_and_s(int8_t *input0, int8_t *input1, int8_t *output, int length, int core_mask)

void i16_and_s(int16_t *input0, int16_t *input1, int16_t *output, int length, int core_mask)

void i32_and_s(int32_t *input0, int32_t *input1, int32_t *output, int length, int core_mask)

void hp_and_s(half *input0, half *input1, half *output, int length, int core_mask)

C调用示例：

     1// FT78NE 多核示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <logical_and.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *input0 = (float *)0xA0000000;   // input0 在 DDR 空间
     7    float *input1 = (float *)0xA0010000;   // input1 在 DDR 空间
     8    float *output = (float *)0xB0000000;   // output 在 DDR 空间
     9
    10    int length = 4096;
    11    int core_mask = 0xff;
    12
    13    fp_and_s(input0, input1, output, length, core_mask);
    14    return 0;
    15}

私有存储版本：

void fp_and_p(float *input0, float *input1, float *output, int length)

void dp_and_p(double *input0, double *input1, double *output, int length)

void i8_and_p(int8_t *input0, int8_t *input1, int8_t *output, int length)

void i16_and_p(int16_t *input0, int16_t *input1, int16_t *output, int length)

void i32_and_p(int32_t *input0, int32_t *input1, int32_t *output, int length)

void hp_and_p(half *input0, half *input1, half *output, int length)

C调用示例：

     1// MT7004 单核示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <logical_and.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    half *input0 = (half *)0x10000000;   // input0 在 L2 空间
     7    half *input1 = (half *)0x10002000;   // input1 在 L2 空间
     8    half *output = (half *)0x10010000;   // output 在 L2 空间
     9
    10    int length = 1024;
    11
    12    hp_and_p(input0, input1, output, length);
    13    return 0;
    14}