# Elu — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Elu

逐元素计算指数线性单元 (Exponential Linear Unit, ELU) 激活函数。

\[\begin{split}\text{output}_i = \begin{cases} \text{input}_i & \text{if } \text{input}_i \ge 0 \\ \alpha \cdot (e^{\text{input}_i} - 1) & \text{if } \text{input}_i < 0 \end{cases}\end{split}\]

其中 \(\alpha\) (alpha) 是一个可调参数，控制负值的饱和度。

输入：

  - input - 输入张量的数据地址。

  - alpha - ELU函数的alpha值。

  - length - 输入张量的总元素数量。

  - core_mask - 核掩码。

输出：

  - output - 输出张量的数据地址，其大小与`input`相同。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持fp32, int8

- MT7004 支持fp16, fp32

共享存储版本:

void fp_elu_s(float *input, float *output, float alpha, int length, int core_mask)

void hp_elu_s(half *input, half *output, half alpha, int length, int core_mask)

void i8_elu_s(int8_t *input, int8_t *output, int8_t alpha, int length, int core_mask)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <elu.h>
     4int main(int argc, char* argv[]) {
     5    float *input = (float *)0xA0000000;    // input 在DDR空间
     6    float *output = (float *)0xB0000000;   // output
     7
     8    float alpha = 1.0f;
     9    int length = 4096;
    10    int core_mask = 0xff;
    11
    12    fp_elu_s(input, output, alpha, length, core_mask);
    13    return 0;
    14}

私有存储版本:

void fp_elu_p(float *input, float *output, float alpha, int length)

void hp_elu_p(half *input, half *output, half alpha, int length)

void i8_elu_p(int8_t *input, int8_t *output, int8_t alpha, int length)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <elu.h>
     4int main(int argc, char* argv[]) {
     5    float *input = (float *)0x10000000;    // input 在L2空间
     6    float *output = (float *)0x11000000;   // output
     7
     8    float alpha = 1.0f;
     9    int length = 1024;
    10
    11    fp_elu_p(input, output, alpha, length);
    12    return 0;
    13}