# Eltwise — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Eltwise

输入两个等长数组以及控制参数，根据控制参数的值决定对两个数组做对位相加、对位相乘或取最大值操作。

\[\begin{split}\mathbf{output_i} = \begin{cases} \mathbf{Input0_i} \cdot \mathbf{Input1_i}, & \text{if } \text{eltwise\_mode} = \text{Eltwise\_PROD} \\[6pt] \mathbf{Input0_i} + \mathbf{Input1_i}, & \text{if } \text{eltwise\_mode} = \text{Eltwise\_SUM} \\[6pt] \max(\mathbf{Input0_i}, \mathbf{Input1_i}), & \text{if } \text{eltwise\_mode} = \text{Eltwise\_MAXIMUM} \end{cases}\end{split}\]

输入：

  - Input0 - 第一个输入数据地址。

  - Input1 - 第二个输入数据地址。

  - length - 计算长度。

  - core_mask(int, 可选) - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - output - 计算结果地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持int8, int16, int32, fp32, fp64, cplx64(除最大值), cplx128(除最大值)

- MT7004 支持fp16, fp32, int16, int32, cplx64(除最大值)

共享存储版本：

void i8_eltwise_s(int8_t *Input0, int8_t *Input1, int8_t *output, int length, int eltwise_mode_, int core_mask)

void i16_eltwise_s(int16_t *Input0, int16_t *Input1, int16_t *output, int length, int eltwise_mode_, int core_mask)

void i32_eltwise_s(int *Input0, int *Input1, int *output, int length, int eltwise_mode_, int core_mask)

void hp_eltwise_s(half *Input0, half *Input1, half *output, int length, int eltwise_mode_, int core_mask)

void fp_eltwise_s(float *Input0, float *Input1, float *output, int length, int eltwise_mode_, int core_mask)

void dp_eltwise_s(double *Input0, double *Input1, double *output, int length, int eltwise_mode_, int core_mask)

void c64_eltwise_s(float *Input0, float *Input1, float *output, int length, int eltwise_mode_, int core_mask)

void c128_eltwise_s(double *Input0, double *Input1, double *output, int length, int eltwise_mode_, int core_mask)

  C调用示例：

       1//FT78NE示例
       2#include <stdio.h>
       3#include <eltwise.h>
       4#define Eltwise_PROD 0
       5#define Eltwise_SUM 1
       6#define Eltwise_MAXIMUM 2
       7int main(int argc, char* argv[]) {
       8    float *input0 = (float *)0xA0000000;   //input在DDR空间
       9    float *input1 = (float *)0xB0000000;
      10    float *output = (float *)0xC0000000;
      11    int length = 1000;
      12    int eltwise_mode_ = Eltwise_SUM;
      13    int core_mask = 0xff;
      14    fp_eltwise_s(input0, input1, output, length, eltwise_mode_, core_mask);
      15    return 0;
      16}

私有存储版本：

void i8_eltwise_p(int8_t *Input0, int8_t *Input1, int8_t *output, int eltwise_mode_, int length)

void i16_eltwise_p(int16_t *Input0, int16_t *Input1, int16_t *output, int eltwise_mode_, int length)

void i32_eltwise_p(int32_t *Input0, int32_t *Input1, int32_t *output, int eltwise_mode_, int length)

void hp_eltwise_p(half *Input0, half *Input1, bool *output, int eltwise_mode_, int length)

void fp_eltwise_p(float *Input0, float *Input1, float *output, int eltwise_mode_, int length)

void dp_eltwise_p(double *Input0, double *Input1, double *output, int eltwise_mode_, int length)

void c64_eltwise_p(float *Input0, float *Input1, float *output, int eltwise_mode_, int length)

void c128_eltwise_p(double *Input0, double *Input1, double *output, int eltwise_mode_, int length)

  C调用示例：

       1//FT78NE示例
       2#include <stdio.h>
       3#include <eltwise.h>
       4#define Eltwise_PROD 0
       5#define Eltwise_SUM 1
       6#define Eltwise_MAXIMUM 2
       7
       8int main(int argc, char* argv[]) {
       9    float *input0 = (float *)0x10810000;   //input在L2空间
      10    float *input1 = (float *)0x10820000;
      11    float *output = (float *)0x10830000;
      12    int length = 1000;
      13    int eltwise_mode_ = Eltwise_SUM;
      14    fp_eltwise_p(input0, input1, output, eltwise_mode_, length);
      15    return 0;
      16}