# Abs — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Abs

对输入数组逐元素计算绝对值。

对于实数类型，返回其数值的绝对值； 对于复数类型，返回其模长。

\[\begin{split}dst_i = \begin{cases} |src_i|, & \text{实数类型} \\ \sqrt{\Re(src_i)^2 + \Im(src_i)^2}, & \text{复数类型} \end{cases}\end{split}\]

输入：

  - src_data - 输入数据地址。

  - length - 计算长度。

  - core_mask - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - dst_data - 计算结果地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持 fp, dp, int8, int16, int32, cplx64, cplx128

- MT7004 支持 hp, fp, int16, int32, cplx64

- 对于整数类型，结果为对应数值的绝对值

- 对于复数类型，输出为模长（实数）

共享存储版本:

void i8_abs_s(int8_t *src_data, int8_t *dst_data, int length, int core_mask)

void i16_abs_s(int16_t *src_data, int16_t *dst_data, int length, int core_mask)

void i32_abs_s(int32_t *src_data, int32_t *dst_data, int length, int core_mask)

void hp_abs_s(half *src_data, half *dst_data, int length, int core_mask)

void fp_abs_s(float *src_data, float *dst_data, int length, int core_mask)

void dp_abs_s(double *src_data, double *dst_data, int length, int core_mask)

void c64_abs_s(float *src_data, float *dst_data, int length, int core_mask)

void c128_abs_s(double *src_data, double *dst_data, int length, int core_mask)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <abs.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *input0 = (float *)0xA0000000;   // input在DDR空间
     7    float *output = (float *)0xC0000000;
     8    int length = 1024;
     9    int core_mask = 0xff;
    10
    11    fp_abs_s(input0, output, length, core_mask);
    12    return 0;
    13}

私有存储版本:

void i8_abs_p(int8_t *src_data, int8_t *dst_data, int length)

void i16_abs_p(int16_t *src_data, int16_t *dst_data, int length)

void i32_abs_p(int32_t *src_data, int32_t *dst_data, int length)

void hp_abs_p(half *src_data, half *dst_data, int length)

void fp_abs_p(float *src_data, float *dst_data, int length)

void dp_abs_p(double *src_data, double *dst_data, int length)

void c64_abs_p(float *src_data, float *dst_data, int length)

void c128_abs_p(double *src_data, double *dst_data, int length)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <abs.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *input0 = (float *)0x10810000;   // input在L2空间
     7    float *output = (float *)0x10820000;
     8    int length = 1024;
     9
    10    fp_abs_p(input0, output, length);
    11    return 0;
    12}