# Square — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Square

逐元素计算输入数据的平方。

\[\text{dst}_i = \text{src}_i \times \text{src}_i\]

对于输入 src 中的每个元素，计算其平方值。

输入：

  - src - 输入数据地址。

  - length - 计算长度（对于复数类型，指复数的个数）。

  - core_mask - 核掩码（仅共享存储版本需要）。

输出：

  - dst - 计算结果地址，其大小与 src 相同。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持fp32, int8, int16, int32, fp64, cplx64, cplx128

- MT7004 支持fp16, fp32, int16, int32, cplx64

共享存储版本:

void i8_square_s(int8_t *src, int8_t *dst, int length, int core_mask)

void i16_square_s(int16_t *src, int16_t *dst, int length, int core_mask)

void i32_square_s(int32_t *src, int32_t *dst, int length, int core_mask)

void hp_square_s(half *src, half *dst, int length, int core_mask)

void fp_square_s(float *src, float *dst, int length, int core_mask)

void dp_square_s(double *src, double *dst, int length, int core_mask)

void c64_square_s(float *src, float *dst, int length, int core_mask)

void c128_square_s(double *src, double *dst, int length, int core_mask)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <square.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *src = (float *)0xA0000000;   // input在DDR空间
     7    float *dst = (float *)0xB0000000;   // output
     8    int length = 1000;
     9    int core_mask = 0xff;
    10    fp_square_s(src, dst, length, core_mask);
    11    return 0;
    12}

私有存储版本:

void i8_square_p(int8_t *src, int8_t *dst, int length)

void i16_square_p(int16_t *src, int16_t *dst, int length)

void i32_square_p(int32_t *src, int32_t *dst, int length)

void hp_square_p(half *src, half *dst, int length)

void fp_square_p(float *src, float *dst, int length)

void dp_square_p(double *src, double *dst, int length)

void c64_square_p(float *src, float *dst, int length)

void c128_square_p(double *src, double *dst, int length)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <square.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *src = (float *)0x10000000;   // input在L2空间
     7    float *dst = (float *)0x10001000;   // output
     8    int length = 1000;
     9    fp_square_p(src, dst, length);
    10    return 0;
    11}