LinSpace
=================

生成从 ``start`` 到 ``end`` 的等间距序列，线性插值

.. math::

    \text{output}_i = \text{start} + i \cdot \frac{\text{end} - \text{start}}{\text{length} - 1},\quad i = 0, 1, \dots, \text{length} - 1

输入：
    - **start** - 序列起始值。
    - **end** - 序列终止值（包含）。
    - **length** - 序列点数；要求 length ≥ 2。
    - **core_mask（可选）** - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：
    - **output** - 输出序列地址（float32）。

支持平台：
    ``FT78NE``
    ``MT7004``

.. note::
    - 多核版本按行数均匀分割，各核处理自己的段落。
    - 步长计算为 (end - start) / (length - 1)。

**共享存储版本：**

.. c:function:: void fp_linspace_s(float *output, float start, float end, int length, int core_mask)

    **C调用示例：**

    .. code-block:: c
        :linenos:
        :emphasize-lines: 9

        #include <stdio.h>
        
        int main(int argc, char* argv[]) {
            float *output = (float *)0xA0000000;  // DDR
            float start = 0.0f;
            float end = 100.0f;
            int length = 1001;
            int core_mask = 0xff;
            fp_linspace_s(output, start, end, length, core_mask);
            return 0;
        }

**私有存储版本：**

.. c:function:: void fp_linspace_p(float *output, float start, float step, int num)

    **C调用示例：**

    .. code-block:: c
        :linenos:
        :emphasize-lines: 8

        #include <stdio.h>
        
        int main(int argc, char* argv[]) {
            float *output = (float *)0x10000000;  // L2
            float start = 1.5f;
            float step = 0.5f;
            int num = 1000;
            fp_linspace_p(output, start, step, num);
            return 0;
        }
