Range
=================

生成等差序列，逐元素写入输出：

.. math::

    output_i = start + i \times delta,\quad i = 0, 1, \dots, \text{length} - 1

输入：
    - **start** - 序列起始值。
    - **delta** - 公差。
    - **length** - 序列长度。
    - **core_mask（可选）** - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：
    - **output** - 输出数据地址。

支持平台：
    ``FT78NE``
    ``MT7004``

.. note::
    - FT78NE 支持 int8, int16, int32, fp32, fp64。
    - MT7004 支持 fp16, fp32, int16, int32（如需 fp16，请使用相应 fp16 实现）。

**共享存储版本：**

.. c:function:: void i8_range_s(int8_t* output, int8_t start, int8_t delta, int length, int core_mask)
.. c:function:: void i16_range_s(int16_t* output, int16_t start, int16_t delta, int length, int core_mask)
.. c:function:: void i32_range_s(int32_t* output, int32_t start, int32_t delta, int length, int core_mask)
.. c:function:: void fp_range_s(float* output, float start, float delta, int length, int core_mask)
.. c:function:: void dp_range_s(double* output, double start, double delta, int length, int core_mask)

    **C调用示例：**

    .. code-block:: c
        :linenos:
        :emphasize-lines: 10

        #include <stdio.h>
        #include <stdbool.h>
        
        int main(int argc, char* argv[]) {
            float *output = (float *)0xA0000000;   // DDR
            float start = 1.5f;
            float delta = 0.5f;
            int length = 1000;
            int core_mask = 0xff;
            fp_range_s(output, start, delta, length, core_mask);
            return 0;
        }

**私有存储版本：**

.. c:function:: void i8_range_p(int8_t* output, int8_t start, int8_t delta, int length)
.. c:function:: void i16_range_p(int16_t* output, int16_t start, int16_t delta, int length)
.. c:function:: void i32_range_p(int32_t* output, int32_t start, int32_t delta, int length)
.. c:function:: void fp_range_p(float* output, float start, float delta, int length)
.. c:function:: void dp_range_p(double* output, double start, double delta, int length)

    **C调用示例：**

    .. code-block:: c
        :linenos:
        :emphasize-lines: 9

        #include <stdio.h>
        #include <stdbool.h>
        
        int main(int argc, char* argv[]) {
            float *output = (float *)0x10000000;   // L2
            float start = 1.5f;
            float delta = 0.5f;
            int length = 1000;
            fp_range_p(output, start, delta, length);
            return 0;
        }
