LogicalAnd
=================


逐元素执行逻辑与（Logical AND）运算。

对输入张量的对应元素先进行布尔化判断，再执行逻辑与运算，输出结果为 0 或 1，
并以与输入相同的数据类型返回。

.. math::

    \text{output}_i =
    \begin{cases}
        1, & \text{if } (\text{input0}_i \neq 0) \land (\text{input1}_i \neq 0) \\
        0, & \text{otherwise}
    \end{cases}


输入：
    - **input0** - 第一个输入张量的数据地址。
    - **input1** - 第二个输入张量的数据地址。
    - **length** - 输入张量的总元素数量。
    - **core_mask** - 核掩码。

输出：
    - **output** - 输出张量的数据地址，其大小与 ``input0``、``input1`` 相同。

支持平台：
    ``FT78NE``
    ``MT7004``

.. note::
    - FT78NE 支持的数据类型：fp32, fp64, int8, int16, int32
    - MT7004 支持的数据类型：fp16, fp32, int16, int32
    - 输入值在参与逻辑运算前会被转换为布尔值（非 0 为 true，0 为 false）
    - 输出结果仅为 0 或 1


**共享存储版本：**

.. c:function:: void fp_and_s(float* input0, float* input1, float* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void dp_and_s(double* input0, double* input1, double* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void i8_and_s(int8_t* input0, int8_t* input1, int8_t* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void i16_and_s(int16_t* input0, int16_t* input1, int16_t* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void i32_and_s(int32_t* input0, int32_t* input1, int32_t* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void hp_and_s(half* input0, half* input1, half* output, int length, int core_mask)


**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 13

    // FT78NE 多核示例
    #include <stdio.h>
    #include <logical_and.h>

    int main(int argc, char* argv[]) {
        float *input0 = (float *)0xA0000000;   // input0 在 DDR 空间
        float *input1 = (float *)0xA0010000;   // input1 在 DDR 空间
        float *output = (float *)0xB0000000;   // output 在 DDR 空间

        int length = 4096;
        int core_mask = 0xff;

        fp_and_s(input0, input1, output, length, core_mask);
        return 0;
    }


**私有存储版本：**

.. c:function:: void fp_and_p(float* input0, float* input1, float* output, int length)
.. c:function:: void dp_and_p(double* input0, double* input1, double* output, int length)
.. c:function:: void i8_and_p(int8_t* input0, int8_t* input1, int8_t* output, int length)
.. c:function:: void i16_and_p(int16_t* input0, int16_t* input1, int16_t* output, int length)
.. c:function:: void i32_and_p(int32_t* input0, int32_t* input1, int32_t* output, int length)
.. c:function:: void hp_and_p(half* input0, half* input1, half* output, int length)


**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 12

    // MT7004 单核示例
    #include <stdio.h>
    #include <logical_and.h>

    int main(int argc, char* argv[]) {
        half *input0 = (half *)0x10000000;   // input0 在 L2 空间
        half *input1 = (half *)0x10002000;   // input1 在 L2 空间
        half *output = (half *)0x10010000;   // output 在 L2 空间

        int length = 1024;

        hp_and_p(input0, input1, output, length);
        return 0;
    }
