# AssignAdd — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# AssignAdd

将输入张量的值累加到输出张量中，实现张量原地加法操作。

\[output_i = output_i + input_i\]

输入：

  - input - 输入数据地址。

  - output - 输出数据地址（同时作为输入和输出）。

  - length - 数组长度（元素个数）。

  - core_mask(int, 可选) - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - output - 原地写回累加结果。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持的数据类型：int8, int16, int32, fp32, fp64, cplx64, cplx128

- MT7004 支持的数据类型：fp16, fp32, int16, int32, cplx64

共享存储版本：

void i8_assignadd_s(int8_t *input, int8_t *output, int length, int core_mask)

void i16_assignadd_s(int16_t *input, int16_t *output, int length, int core_mask)

void i32_assignadd_s(int32_t *input, int32_t *output, int length, int core_mask)

void fp_assignadd_s(float *input, float *output, int length, int core_mask)

void dp_assignadd_s(double *input, double *output, int length, int core_mask)

void c64_assignadd_s(float *input, float *output, int length, int core_mask)

void c128_assignadd_s(double *input, double *output, int length, int core_mask)

void hp_assignadd_s(half *input, half *output, int length, int core_mask)

C调用示例：

>      1// FT78NE 多核示例
>      2#include <stdio.h>
>      3#include <assignadd.h>
>      4
>      5int main(int argc, char* argv[]) {
>      6    float *input = (float *)0xA0000000;   // input在DDR空间
>      7    float *output = (float *)0xB0000000;  // output在DDR空间，同时作为输入和输出
>      8    int length = 1000;
>      9    int core_mask = 0xff;
>     10
>     11    // 执行 output[i] += input[i]
>     12    fp_assignadd_s(input, output, length, core_mask);
>     13    return 0;
>     14}

私有存储版本：

void i8_assignadd_p(int8_t *input, int8_t *output, int length)

void i16_assignadd_p(int16_t *input, int16_t *output, int length)

void i32_assignadd_p(int32_t *input, int32_t *output, int length)

void fp_assignadd_p(float *input, float *output, int length)

void dp_assignadd_p(double *input, double *output, int length)

void c64_assignadd_p(float *input, float *output, int length)

void c128_assignadd_p(double *input, double *output, int length)

void hp_assignadd_p(half *input, half *output, int length)

C调用示例：

>      1// MT7004 单核示例
>      2#include <stdio.h>
>      3#include <assignadd.h>
>      4
>      5int main(int argc, char* argv[]) {
>      6    half *input = (half *)0x10000000;   // input在L2空间
>      7    half *output = (half *)0x10004000;  // output在L2空间，同时作为输入和输出
>      8    int length = 1000;
>      9
>     10    // 执行 output[i] += input[i]
>     11    hp_assignadd_p(input, output, length);
>     12    return 0;
>     13}