Absgrad
=================


逐元素计算绝对值梯度

.. math::

    output_i = \begin{cases}
        input0_i, & \text{if } input1_i \geq 0 \\
        -input0_i, & \text{if } input1_i < 0
    \end{cases}

输入：
    - **input0** - 第一个输入数据地址。
    - **input1** - 第二个输入数据地址。
    - **size** - 计算长度。
    - **core_mask** - 核掩码。

输出：
    - **output** - 计算结果地址。

支持平台：
    ``FT78NE``
    ``MT7004``

.. note::
    - FT78NE 支持fp32
    - MT7004 支持fp16, fp32


**共享存储版本:**

.. c:function:: void fp_absgrad_s(float *input0, float *input1, float *output, int size, int core_mask)
.. c:function:: void hp_absgrad_s(half *input0, half *input1, half *output, int size, int core_mask)

**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 11

    //FT78NE示例
    #include <stdio.h>
    #include <absgrad.h>
    
    int main(int argc, char* argv[]) {
        float *input0 = (float *)0xA0000000;   //input在DDR空间
        float *input1 = (float *)0xB0000000;
        bool *output = (bool *)0xC0000000;
        int size = 1000;
        int core_mask = 0xff;
        fp_absgrad_s(input0, input1, output, size, core_mask);
        return 0;
    }


**私有存储版本:**

.. c:function:: void fp_absgrad_p(float *input0, float *input1, float *output, int size)
.. c:function:: void hp_absgrad_p(half *input0, half *input1, half *output, int size)

**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 10

    //FT78NE示例
    #include <stdio.h>
    #include <absgrad.h>
    
    int main(int argc, char* argv[]) {
        float *input0 = (float *)0x10000000;   //input在L2空间
        float *input1 = (float *)0x10001000;
        bool *output = (bool *)0xC0000000;
        int size = 1000;
        fp_absgrad_p(input0, input1, output, size);
        return 0;
    }