# AddN — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# AddN

对多个输入张量进行 逐元素相加，并将结果输出。 当前实现为二输入版本，可扩展用于多输入逐元素求和的场景。

数学表达式为：

\[dst_i = src0_i + src1_i\]

输入：

  - input0 - 第一个输入数据地址。

  - input1 - 第二个输入数据地址。

  - length - 计算长度（元素个数）。

  - core_mask - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - output - 计算结果地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持 `fp32`、`fp64`、`int8`、`int16`、`int32`、`cplx64`、`cplx128` 类型

- MT7004 支持 `fp16`、`fp32`、`int16`、`int32`、`cplx64` 类型

- 所有输入与输出张量需具有相同的长度与数据布局

共享存储版本:

void fp_addn_s(float *input0, float *input1, float *output, int length, int core_mask)

void dp_addn_s(double *input0, double *input1, double *output, int length, int core_mask)

void i8_addn_s(int8_t *input0, int8_t *input1, int8_t *output, int length, int core_mask)

void i16_addn_s(int16_t *input0, int16_t *input1, int16_t *output, int length, int core_mask)

void i32_addn_s(int32_t *input0, int32_t *input1, int32_t *output, int length, int core_mask)

void c64_addn_s(cplx64 *input0, cplx64 *input1, cplx64 *output, int length, int core_mask)

void c128_addn_s(cplx128 *input0, cplx128 *input1, cplx128 *output, int length, int core_mask)

C调用示例：

     1// FT78NE 示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <addn.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *input0 = (float *)0xA0000000;
     7    float *input1 = (float *)0xA0010000;
     8    float *output = (float *)0xC0000000;
     9
    10    int length = 1024;
    11    int core_mask = 0xff;
    12
    13    fp_addn_s(input0, input1, output, length, core_mask);
    14    return 0;
    15}

私有存储版本:

void fp_addn_p(float *input0, float *input1, float *output, int length)

void dp_addn_p(double *input0, double *input1, double *output, int length)

void i8_addn_p(int8_t *input0, int8_t *input1, int8_t *output, int length)

void i16_addn_p(int16_t *input0, int16_t *input1, int16_t *output, int length)

void i32_addn_p(int32_t *input0, int32_t *input1, int32_t *output, int length)

void c64_addn_p(cplx64 *input0, cplx64 *input1, cplx64 *output, int length)

void c128_addn_p(cplx128 *input0, cplx128 *input1, cplx128 *output, int length)

C调用示例：

     1// FT78NE 示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <addn.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *input0 = (float *)0x10810000;   // L2 空间
     7    float *input1 = (float *)0x10814000;
     8    float *output = (float *)0x10820000;
     9
    10    int length = 1024;
    11
    12    fp_addn_p(input0, input1, output, length);
    13    return 0;
    14}