# Assign — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Assign

将输入张量的值复制到输出张量中，实现张量赋值操作。

\[dst_i = src_i\]

输入：

  - src - 输入数据地址。

  - length - 数组长度（元素个数）。

  - core_mask(int, 可选) - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - dst - 输出数据地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持的数据类型：int8, int16, int32, fp32, fp64, cplx64, cplx128

- MT7004 支持的数据类型：fp16, fp32, int16, int32, cplx64

共享存储版本：

void i8_assign_s(int8_t *src, int8_t *dst, int length, int core_mask)

void i16_assign_s(int16_t *src, int16_t *dst, int length, int core_mask)

void i32_assign_s(int32_t *src, int32_t *dst, int length, int core_mask)

void fp_assign_s(float *src, float *dst, int length, int core_mask)

void dp_assign_s(double *src, double *dst, int length, int core_mask)

void c64_assign_s(float *src, float *dst, int length, int core_mask)

void c128_assign_s(double *src, double *dst, int length, int core_mask)

void hp_assign_s(half *src, half *dst, int length, int core_mask)

C调用示例：

>      1// FT78NE 多核示例
>      2#include <stdio.h>
>      3#include <assign.h>
>      4
>      5int main(int argc, char* argv[]) {
>      6    float *src = (float *)0xA0000000;   // src在DDR空间
>      7    float *dst = (float *)0xB0000000;
>      8    int length = 1000;
>      9    int core_mask = 0xff;
>     10    fp_assign_s(src, dst, length, core_mask);
>     11    return 0;
>     12}

私有存储版本：

void i8_assign_p(int8_t *src, int8_t *dst, int length)

void i16_assign_p(int16_t *src, int16_t *dst, int length)

void i32_assign_p(int32_t *src, int32_t *dst, int length)

void fp_assign_p(float *src, float *dst, int length)

void dp_assign_p(double *src, double *dst, int length)

void c64_assign_p(float *src, float *dst, int length)

void c128_assign_p(double *src, double *dst, int length)

void hp_assign_p(half *src, half *dst, int length)

C调用示例：

>      1// MT7004 单核示例
>      2#include <stdio.h>
>      3#include <assign.h>
>      4
>      5int main(int argc, char* argv[]) {
>      6    half *src = (half *)0x10000000;   // src在L2空间
>      7    half *dst = (half *)0x10004000;
>      8    int length = 1000;
>      9    hp_assign_p(src, dst, length);
>     10    return 0;
>     11}