# PReLUFusion — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# PReLUFusion

对输入数组逐元素执行 PReLU 激活函数。对于每个元素，若小于等于 0，则乘以斜率参数 slope，否则保持原值。

\[\begin{split}\text{dst}_i = \begin{cases} \text{src}_i \cdot \text{slope}, & \text{if } \text{src}_i \le 0 \\ \text{src}_i, & \text{otherwise} \end{cases}\end{split}\]

输入：

  - src_data - 输入数据地址。

  - slope - PReLU 斜率参数。

  - start - 起始索引。

  - end - 结束索引。

  - core_mask - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - dst_data - 输出数据地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持fp, int8

- MT7004 支持hp, fp

共享存储版本:

void fp_prelufusion_s(float *src_data, float *dst_data, float slope, int start, int end, int core_mask)

void hp_prelufusion_s(half *src_data, half *dst_data, half slope, int start, int end, int core_mask)

void i8_prelufusion_s(int8_t *src_data, int8_t *dst_data, float slope, int start, int end, int core_mask)

C调用示例：

     1#include <stdio.h>
     2#include <prelu_fusion.h>
     3
     4int main() {
     5    float *src = (float *)0xA0000000;        // 输入在DDR空间
     6    float *dst = (float *)0xC0000000;
     7    float slope = 0.25;
     8    int start = 0;
     9    int end = 999;
    10    int core_mask = 0xff;
    11
    12    fp_prelufusion_s(src, dst, slope, start, end, core_mask);
    13    return 0;
    14}

私有存储版本:

void fp_prelufusion_p(float *src_data, float *dst_data, float slope, int start, int end)

void hp_prelufusion_p(half *src_data, half *dst_data, half slope, int start, int end)

void i8_prelufusion_p(int8_t *src_data, int8_t *dst_data, float slope, int start, int end)

C调用示例：

     1#include <stdio.h>
     2#include <prelu_fusion.h>
     3
     4int main() {
     5    float *src = (float *)0x10810000;        // 输入在L2空间
     6    float *dst = (float *)0x10820000;
     7    float slope = 0.25;
     8    int start = 0;
     9    int end = 999;
    10
    11    fp_prelufusion_p(src, dst, slope, start, end);
    12    return 0;
    13}