# Log1p — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Log1p

逐元素计算 log(1 + x) 的值，其中 x 是输入元素。该函数在 x 的值接近于零时，比直接计算 log(1 + x) 能够提供更高的精度。

\[output_i = \ln(1 + Input_i)\]

输入：

  - Input - 输入数据地址。

  - length - 计算长度。

  - core_mask - 核掩码（仅共享存储版本需要）。

输出：

  - Output - 计算结果地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持int8, int16, int32, fp32, fp64

- MT7004 支持fp16, fp32, int16, int32

共享存储版本:

void i8_log1p_s(int8_t *Input, float *output, int length, int core_mask)

void i16_log1p_s(int16_t *Input, float *output, int length, int core_mask)

void i32_log1p_s(int32_t *Input, float *output, int length, int core_mask)

void hp_log1p_s(half *Input, half *output, int length, int core_mask)

void fp_log1p_s(float *Input, float *output, int length, int core_mask)

void dp_log1p_s(double *Input, double *output, int length, int core_mask)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <log1p.h> // 假设头文件名为 log1p.h
     4int main(int argc, char* argv[]) {
     5    float *input = (float *)0xA0000000;   //input在DDR空间
     6    float *output = (float *)0xC0000000;
     7    int length = 1000;
     8    int core_mask = 0xff;
     9    fp_log1p_s(input, output, length, core_mask);
    10    return 0;
    11}

私有存储版本:

void i8_log1p_p(int8_t *Input, float *output, int length)

void i16_log1p_p(int16_t *Input, float *output, int length)

void i32_log1p_p(int32_t *Input, float *output, int length)

void hp_log1p_p(half *Input, half *output, int length)

void fp_log1p_p(float *Input, float *output, int length)

void dp_log1p_p(double *Input, double *output, int length)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <log1p.h> // 假设头文件名为 log1p.h
     4int main(int argc, char* argv[]) {
     5    float *input = (float *)0x10000000;   //input在L2空间
     6    float *output = (float *)0x10001000;
     7    int length = 1000;
     8    fp_log1p_p(input, output, length);
     9    return 0;
    10}