# Range — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Range

生成等差序列，逐元素写入输出：

\[output_i = start + i \times delta,\quad i = 0, 1, \dots, \text{length} - 1\]

输入：

  - start - 序列起始值。

  - delta - 公差。

  - length - 序列长度。

  - core_mask（可选） - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - output - 输出数据地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持 int8, int16, int32, fp32, fp64。

- MT7004 支持 fp16, fp32, int16, int32（如需 fp16，请使用相应 fp16 实现）。

共享存储版本：

void i8_range_s(int8_t *output, int8_t start, int8_t delta, int length, int core_mask)

void i16_range_s(int16_t *output, int16_t start, int16_t delta, int length, int core_mask)

void i32_range_s(int32_t *output, int32_t start, int32_t delta, int length, int core_mask)

void fp_range_s(float *output, float start, float delta, int length, int core_mask)

void dp_range_s(double *output, double start, double delta, int length, int core_mask)

  C调用示例：

       1#include <stdio.h>
       2#include <stdbool.h>
       3
       4int main(int argc, char* argv[]) {
       5    float *output = (float *)0xA0000000;   // DDR
       6    float start = 1.5f;
       7    float delta = 0.5f;
       8    int length = 1000;
       9    int core_mask = 0xff;
      10    fp_range_s(output, start, delta, length, core_mask);
      11    return 0;
      12}

私有存储版本：

void i8_range_p(int8_t *output, int8_t start, int8_t delta, int length)

void i16_range_p(int16_t *output, int16_t start, int16_t delta, int length)

void i32_range_p(int32_t *output, int32_t start, int32_t delta, int length)

void fp_range_p(float *output, float start, float delta, int length)

void dp_range_p(double *output, double start, double delta, int length)

  C调用示例：

       1#include <stdio.h>
       2#include <stdbool.h>
       3
       4int main(int argc, char* argv[]) {
       5    float *output = (float *)0x10000000;   // L2
       6    float start = 1.5f;
       7    float delta = 0.5f;
       8    int length = 1000;
       9    fp_range_p(output, start, delta, length);
      10    return 0;
      11}