RandomStandardNormal
======================

生成服从标准正态分布 :math:`\mathcal{N}(0, 1)` 的随机数序列。

.. math::

    output_i \sim \mathcal{N}(0, 1)

输入：
    - **length** - 输出数据长度。  
    - **seed** - 随机数种子，用于控制生成序列的随机性。  
    - **core_mask(int, 可选)** - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。  

输出：
    - **output** - 生成的标准正态分布随机数地址。  

支持平台：  
    ``FT78NE``  
    ``MT7004``  

.. note::
    - FT78NE 支持 fp32  
    - MT7004 支持 fp32, fp16  
    - 相同的种子可生成相同的随机数序列（确定性行为）。  
    - 随机数生成使用 Box–Muller 算法实现。  

**共享存储版本:**

.. c:function:: void fp_random_standard_normal_s(float* output, int length, unsigned int seed, int core_mask)
.. c:function:: void hp_random_standard_normal_s(half* output, int length, unsigned int seed, int core_mask)

    **C 调用示例：**

    .. code-block:: c
        :linenos:
        :emphasize-lines: 9

        // FT78NE 示例
        #include <stdio.h>

        int main(int argc, char* argv[]) {
            float *output = (float *)0xA0000000;   // output 在 DDR 空间
            int length = 1024;
            unsigned int seed = 1234;
            int core_mask = 0xff;
            fp_random_standard_normal_s(output, length, seed, core_mask);
            return 0;
        }


**私有存储版本:**

.. c:function:: void fp_random_standard_normal_p(float* output, int length, unsigned int seed)
.. c:function:: void hp_random_standard_normal_p(half* output, int length, unsigned int seed)

    **C 调用示例：**

    .. code-block:: c
        :linenos:
        :emphasize-lines: 8

        // MT7004 示例
        #include <stdio.h>

        int main(int argc, char* argv[]) {
            float *output = (float *)0x10010000;   
            int length = 1024;
            unsigned int seed = 1234;
            fp_random_standard_normal_p(output, length, seed);
            return 0;
        }
