# InvertPermutation — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# InvertPermutation

计算输入排列的逆排列。对于输入数组 `input`，输出数组 `output` 满足：

\[output[input_i] = i \quad \text{for } i = 0, 1, \dots, num-1\]

输入：

  - input - 输入排列数组地址。

  - num - 数组长度。

  - core_mask - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：

  - output - 逆排列数组地址，长度同输入。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持int8, int16, int32

- MT7004 支持int16, int32

共享存储版本:

void i8_invertpermutation_s(int8_t *input, int8_t *output, int num, int core_mask)

void i16_invertpermutation_s(int16_t *input, int16_t *output, int num, int core_mask)

void i32_invertpermutation_s(int32_t *input, int32_t *output, int num, int core_mask)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <invertpermutation.h>
     4
     5int main() {
     6    int32_t *input = (int32_t *)0xA0000000;   // input在DDR空间
     7    int32_t *output = (int32_t *)0xC0000000;
     8    int num = 100;
     9    int core_mask = 0xff;
    10
    11    i32_invertpermutation_s(input, output, num, core_mask);
    12    return 0;
    13}

私有存储版本:

void i8_invertpermutation_p(int8_t *input, int8_t *output, int num)

void i16_invertpermutation_p(int16_t *input, int16_t *output, int num)

void i32_invertpermutation_p(int32_t *input, int32_t *output, int num)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <invertpermutation.h>
     4
     5int main() {
     6    int32_t *input = (int32_t *)0x10810000;   // input在L2空间
     7    int32_t *output = (int32_t *)0x10820000;
     8    int num = 100;
     9
    10    i32_invertpermutation_p(input, output, num);
    11    return 0;
    12}