All
=================


沿指定轴计算张量的逻辑与 (Logical AND)。如果轴上的所有元素都为真（非零），则输出为1.0，否则为0.0。

.. math::

    Y_i = \prod_{x \in S_i} B(x)

其中 :math:`S_i` 是输入张量中用于计算输出 :math:`Y_i` 的切片, :math:`B(x)` 是一个辅助函数:

.. math::

    B(x)=\begin{cases} 1, & \text{if } x \neq 0 \\ 0, & \text{if } x = 0 \end{cases}

输入：
    - **outer_size** - 规约轴之前的所有维度大小的乘积。
    - **inner_size** - 规约轴之后的所有维度大小的乘积。
    - **axis_size** - 规约轴本身的大小。
    - **src_data** - 输入数据地址。
    - **core_mask** - 核掩码。

输出：
    - **dst_data** - 输出数据地址。

支持平台：
    ``FT78NE``
    ``MT7004``

.. note::
    - FT78NE 支持int8, int16, int32, fp32, fp64, cplx64, cplx128
    - MT7004 支持fp16, fp32, int16, int32, cplx64


**共享存储版本:**

.. c:function:: void i8_reduceall_s(int outer_size, int inner_size, int axis_size, int8_t *src_data, int8_t *dst_data, int core_mask) 
.. c:function:: void i16_reduceall_s(int outer_size, int inner_size, int axis_size, int16_t *src_data, int16_t *dst_data, int core_mask) 
.. c:function:: void i32_reduceall_s(int outer_size, int inner_size, int axis_size, int *src_data, int *dst_data, int core_mask)
.. c:function:: void hp_reduceall_s(int outer_size, int inner_size, int axis_size, half *src_data, half *dst_data, int core_mask)
.. c:function:: void fp_reduceall_s(int outer_size, int inner_size, int axis_size, float *src_data, float *dst_data, int core_mask) 
.. c:function:: void dp_reduceall_s(int outer_size, int inner_size, int axis_size, double *src_data, double *dst_data, int core_mask) 
.. c:function:: void c64_reduceall_s(int outer_size, int inner_size, int axis_size, float *src_data, float *dst_data, int core_mask)
.. c:function:: void c128_reduceall_s(int outer_size, int inner_size, int axis_size, double *src_data, double *dst_data, int core_mask) 

**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 11

    //FT78NE示例
    #include <stdio.h>
    #include <all.h>
    int main(int argc, char* argv[]) {
        float *src_data = (float *)0xA0000000;   //input在DDR空间
        float *dst_data = (float *)0xB0000000;   //output
        int outer_size = 2;
        int inner_size = 4;
        int axis_size = 3;
        int core_mask = 0xff;
        fp_reduceall_s(outer_size, inner_size, axis_size, src_data, dst_data, core_mask);
        return 0;
    }


**私有存储版本:**

.. c:function:: void i8_reduceall_p(int outer_size, int inner_size, int axis_size, int8_t *src_data, int8_t *dst_data) 
.. c:function:: void i16_reduceall_p(int outer_size, int inner_size, int axis_size, int16_t *src_data, int16_t *dst_data) 
.. c:function:: void i32_reduceall_p(int outer_size, int inner_size, int axis_size, int *src_data, int *dst_data)
.. c:function:: void hp_reduceall_p(int outer_size, int inner_size, int axis_size, half *src_data, half *dst_data)
.. c:function:: void fp_reduceall_p(int outer_size, int inner_size, int axis_size, float *src_data, float *dst_data) 
.. c:function:: void dp_reduceall_p(int outer_size, int inner_size, int axis_size, double *src_data, double *dst_data) 
.. c:function:: void c64_reduceall_p(int outer_size, int inner_size, int axis_size, float *src_data, float *dst_data)
.. c:function:: void c128_reduceall_p(int outer_size, int inner_size, int axis_size, double *src_data, double *dst_data) 

    
**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 10

    //FT78NE示例
    #include <stdio.h>
    #include <all.h>
    int main(int argc, char* argv[]) {
        float *src_data = (float *)0x10000000;   //input在DDR空间
        float *dst_data = (float *)0x10001000;   //output
        int outer_size = 2;
        int inner_size = 4;
        int axis_size = 3;
        fp_reduceall_p(outer_size, inner_size, axis_size, src_data, dst_data);
        return 0;
    }