LogGrad
=================


计算对数函数（Log）的梯度。

该算子用于反向传播阶段，依据链式法则，
将上游梯度与 Log 输入张量进行逐元素相除，
其数学表达式如下：

.. math::

    \text{output}_i = \frac{\text{input0}_i}{\text{input1}_i}

其中：
    - ``input0`` 表示上游梯度（dY）
    - ``input1`` 表示 Log 算子的输入（X）


输入：
    - **input0** - 上游梯度张量的数据地址。
    - **input1** - Log 算子前向输入张量的数据地址。
    - **length** - 输入张量的总元素数量。
    - **core_mask** - 核掩码。

输出：
    - **output** - 输出梯度张量的数据地址。

支持平台：
    ``FT78NE``
    ``MT7004``

.. note::
    - FT78NE 支持的数据类型：fp32
    - MT7004 支持的数据类型：fp16, fp32
    - 当 ``input1`` 中存在 0 或极小值时，结果可能产生 ``±∞`` 或 ``NaN``，需由上层框架保证输入合法性


**共享存储版本：**

.. c:function:: void fp_log_grad_s(float* input0, float* input1, float* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void hp_log_grad_s(half* input0, half* input1, half* output, int length, int core_mask)


**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 13

    // FT78NE 多核示例
    #include <stdio.h>
    #include <log_grad.h>

    int main(int argc, char* argv[]) {
        float *input0 = (float *)0xA0000000;   // 上游梯度
        float *input1 = (float *)0xA0100000;   // Log 前向输入
        float *output = (float *)0xB0000000;   // 输出梯度

        int length = 4096;
        int core_mask = 0xff;

        fp_log_grad_s(input0, input1, output, length, core_mask);
        return 0;
    }


**私有存储版本：**

.. c:function:: void fp_log_grad_p(float* input0, float* input1, float* output, int length)
.. c:function:: void hp_log_grad_p(half* input0, half* input1, half* output, int length)


**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 12

    // MT7004 单核示例
    #include <stdio.h>
    #include <log_grad.h>

    int main(int argc, char* argv[]) {
        half *input0 = (half *)0x10000000;
        half *input1 = (half *)0x10010000;
        half *output = (half *)0x10020000;

        int length = 1024;

        hp_log_grad_p(input0, input1, output, length);
        return 0;
    }
