Assign
=================

将输入张量的值复制到输出张量中，实现张量赋值操作。

.. math::

    dst_i = src_i

输入：
    - **src** - 输入数据地址。
    - **length** - 数组长度（元素个数）。
    - **core_mask(int, 可选)** - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：
    - **dst** - 输出数据地址。

支持平台：
    ``FT78NE``
    ``MT7004``

.. note::
    - FT78NE 支持的数据类型：int8, int16, int32, fp32, fp64, cplx64, cplx128
    - MT7004 支持的数据类型：fp16, fp32, int16, int32, cplx64

**共享存储版本：**

.. c:function:: void i8_assign_s(int8_t* src, int8_t* dst, int length, int core_mask)
.. c:function:: void i16_assign_s(int16_t* src, int16_t* dst, int length, int core_mask)
.. c:function:: void i32_assign_s(int32_t* src, int32_t* dst, int length, int core_mask)
.. c:function:: void fp_assign_s(float* src, float* dst, int length, int core_mask)
.. c:function:: void dp_assign_s(double* src, double* dst, int length, int core_mask)
.. c:function:: void c64_assign_s(float* src, float* dst, int length, int core_mask)
.. c:function:: void c128_assign_s(double* src, double* dst, int length, int core_mask)
.. c:function:: void hp_assign_s(half* src, half* dst, int length, int core_mask)

**C调用示例：**

    .. code-block:: c
        :linenos:
        :emphasize-lines: 10

        // FT78NE 多核示例
        #include <stdio.h>
        #include <assign.h>

        int main(int argc, char* argv[]) {
            float *src = (float *)0xA0000000;   // src在DDR空间
            float *dst = (float *)0xB0000000;
            int length = 1000;
            int core_mask = 0xff;
            fp_assign_s(src, dst, length, core_mask);
            return 0;
        }

**私有存储版本：**

.. c:function:: void i8_assign_p(int8_t* src, int8_t* dst, int length)
.. c:function:: void i16_assign_p(int16_t* src, int16_t* dst, int length)
.. c:function:: void i32_assign_p(int32_t* src, int32_t* dst, int length)
.. c:function:: void fp_assign_p(float* src, float* dst, int length)
.. c:function:: void dp_assign_p(double* src, double* dst, int length)
.. c:function:: void c64_assign_p(float* src, float* dst, int length)
.. c:function:: void c128_assign_p(double* src, double* dst, int length)
.. c:function:: void hp_assign_p(half* src, half* dst, int length)

**C调用示例：**

    .. code-block:: c
        :linenos:
        :emphasize-lines: 9

        // MT7004 单核示例
        #include <stdio.h>
        #include <assign.h>

        int main(int argc, char* argv[]) {
            half *src = (half *)0x10000000;   // src在L2空间
            half *dst = (half *)0x10004000;
            int length = 1000;
            hp_assign_p(src, dst, length);
            return 0;
        }