Squaredifference
=================

逐元素计算两个输入数组对应元素的差的平方。

.. math::

    \text{output}_i = (\text{input0}_i - \text{input1}_i)^2

对于输入 `input0` 和 `input1` 中对应位置的每个元素，计算它们差的平方值。

输入：
    - **input0** - 第一个输入数据地址。
    - **input1** - 第二个输入数据地址。
    - **length** - 计算长度（对于复数类型，指复数的个数）。
    - **core_mask** - 核掩码（仅共享存储版本需要）。

输出：
    - **output** - 计算结果地址，其大小与输入相同。

支持平台：
    ``FT78NE``
    ``MT7004``

.. note::
    - FT78NE 支持fp32, int8, int16, int32, fp64, cplx64, cplx128
    - MT7004 支持fp16, fp32, int16, int32, cplx64

**共享存储版本:**

.. c:function:: void i8_squaredifference_s(int8_t* input0, int8_t* input1, int8_t* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void i16_squaredifference_s(int16_t* input0, int16_t* input1, int16_t* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void i32_squaredifference_s(int32_t* input0, int32_t* input1, int32_t* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void hp_squaredifference_s(half* input0, half* input1, half* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void fp_squaredifference_s(float* input0, float* input1, float* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void dp_squaredifference_s(double* input0, double* input1, double* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void c64_squaredifference_s(float* input0, float* input1, float* output, int length, int core_mask)
.. c:function:: void c128_squaredifference_s(double* input0, double* input1, double* output, int length, int core_mask)

**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 11

    //FT78NE示例
    #include <stdio.h>
    #include <squaredifference.h>

    int main(int argc, char* argv[]) {
        float *input0 = (float *)0xA0000000;   // 第一个输入在DDR空间
        float *input1 = (float *)0xA1000000;   // 第二个输入在DDR空间
        float *output = (float *)0xB0000000;  // output
        int length = 1000;
        int core_mask = 0xff;
        fp_squaredifference_s(input0, input1, output, length, core_mask);
        return 0;
    }

**私有存储版本:**

.. c:function:: void i8_squaredifference_p(int8_t* input0, int8_t* input1, int8_t* output, int length)
.. c:function:: void i16_squaredifference_p(int16_t* input0, int16_t* input1, int16_t* output, int length)
.. c:function:: void i32_squaredifference_p(int32_t* input0, int32_t* input1, int32_t* output, int length)
.. c:function:: void hp_squaredifference_p(half* input0, half* input1, half* output, int length)
.. c:function:: void fp_squaredifference_p(float* input0, float* input1, float* output, int length)
.. c:function:: void dp_squaredifference_p(double* input0, double* input1, double* output, int length)
.. c:function:: void c64_squaredifference_p(float* input0, float* input1, float* output, int length)
.. c:function:: void c128_squaredifference_p(double* input0, double* input1, double* output, int length)

**C调用示例：**

.. code-block:: c
    :linenos:
    :emphasize-lines: 10

    //FT78NE示例
    #include <stdio.h>
    #include <squaredifference.h>

    int main(int argc, char* argv[]) {
        float *input0 = (float *)0x10000000;   // 第一个输入在L2空间
        float *input1 = (float *)0x10001000;   // 第二个输入在L2空间
        float *output = (float *)0x10002000;   // output
        int length = 1000;
        fp_squaredifference_p(input0, input1, output, length);
        return 0;
    }

