UniformReal
=================
生成服从均匀分布的随机数序列，输出范围为 :math:`[0, 1)`。

.. math::

    output_i \sim \mathcal{U}(0, 1)

输入：
    - **length** - 输出数据长度。  
    - **seed** - 随机数种子 1。  
    - **seed2** - 随机数种子 2。  
    - **core_mask(int, 可选)** - 核掩码（仅适用于共享存储版本）。

输出：
    - **output** - 生成的随机数结果地址。  

支持平台：  
    ``FT78NE``  
    ``MT7004``  

.. note::
    - FT78NE 支持 fp32  
    - MT7004 支持 fp32, fp16  
    - 随机数生成基于输入种子 `seed` 与 `seed2`，相同的种子对应确定性输出。  

**共享存储版本:**

.. c:function:: void fp_uniform_real_s(float* output, int length, int seed, int seed2, int core_mask)
.. c:function:: void hp_uniform_real_s(half* output, int length, int seed, int seed2, int core_mask)

    **C 调用示例：**

    .. code-block:: c
        :linenos:
        :emphasize-lines: 10

        // FT78NE 示例
        #include <stdio.h>

        int main(int argc, char* argv[]) {
            float *output = (float *)0xA0000000;   // output 在 DDR 空间
            int length = 1024;
            int seed = 1234;
            int seed2 = 5678;
            int core_mask = 0xff;
            fp_uniform_real_s(output, length, seed, seed2, core_mask);
            return 0;
        }


**私有存储版本:**

.. c:function:: void fp_uniform_real_p(float* output, int length, int seed, int seed2)
.. c:function:: void hp_uniform_real_p(half* output, int length, int seed, int seed2)

    **C 调用示例：**

    .. code-block:: c
        :linenos:
        :emphasize-lines: 9

        // MT7004 示例
        #include <stdio.h>

        int main(int argc, char* argv[]) {
            float *output = (float *)0x10010000;   
            int length = 1024;
            int seed = 1234;
            int seed2 = 5678;
            fp_uniform_real_p(output, length, seed, seed2);
            return 0;
        }
