# Round — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Round

逐元素执行四舍五入（Round to Nearest Integer）运算。

该算子对输入张量的每个元素执行就近取整， 当输入值的小数部分恰好为 0.5 时，采用“远离 0”方向取整， 其行为与 C 标准库中的 `round` / `roundf` 函数一致。

\[\text{output}_i = \operatorname{round}(\text{input}_i)\]

输入：

  - input - 输入张量的数据地址。

  - length - 输入张量的总元素数量。

  - core_mask - 核掩码。

输出：

  - output - 输出张量的数据地址，其大小与 `input` 相同。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持的数据类型：fp32, fp64

- MT7004 支持的数据类型：fp16, fp32

- 当输入为 `±∞` 或 `NaN` 时，输出结果遵循对应平台数学库的处理规则

共享存储版本：

void fp_round_s(float *input, float *output, int length, int core_mask)

void dp_round_s(double *input, double *output, int length, int core_mask)

void hp_round_s(half *input, half *output, int length, int core_mask)

C调用示例：

     1// FT78NE 多核示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <round.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    float *input  = (float *)0xA0000000;   // input 在 DDR 空间
     7    float *output = (float *)0xB0000000;   // output 在 DDR 空间
     8
     9    int length = 4096;
    10    int core_mask = 0xff;
    11
    12    fp_round_s(input, output, length, core_mask);
    13    return 0;
    14}

私有存储版本：

void fp_round_p(float *input, float *output, int length)

void dp_round_p(double *input, double *output, int length)

void hp_round_p(half *input, half *output, int length)

C调用示例：

     1// MT7004 单核示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <round.h>
     4
     5int main(int argc, char* argv[]) {
     6    half *input  = (half *)0x10000000;   // input 在 L2 空间
     7    half *output = (half *)0x10010000;   // output 在 L2 空间
     8
     9    int length = 1024;
    10
    11    hp_round_p(input, output, length);
    12    return 0;
    13}