# Lessequal — MindSpore Signal+ 使用手册 alpha 文档

# Lessequal

逐元素计算第一个输入 (Input0) 的元素是否小于或等于第二个输入 (Input1) 的对应元素。该算子支持广播机制。

\[\begin{split}output_i = \begin{cases} \text{True}, & \text{if } Input0_0 \le Input1_i \text{ (Input0 is broadcasted)} \\ \text{True}, & \text{if } Input0_i \le Input1_0 \text{ (Input1 is broadcasted)} \\ \text{True}, & \text{if } Input0_i \le Input1_i \text{ (No broadcast)} \\ \text{False}, & \text{otherwise} \end{cases}\end{split}\]

输入：

  - Input0 - 第一个输入数据地址。

  - Input1 - 第二个输入数据地址。

  - length - 计算的总长度。

  - optimize - 是否启用广播优化的标志。设置为1时启用。

  - in_elements_num0 - Input0 的元素个数。当 optimize 启用时，用于判断哪个输入是标量。

  - core_mask - 核掩码（仅共享存储版本需要）。

输出：

  - Output - 计算结果地址。

支持平台：

  `FT78NE` `MT7004`

备注

- FT78NE 支持int8, int16, int32, fp32, fp64

- MT7004 支持fp16, fp32, int16, int32

共享存储版本:

void i8_lessequal_s(int8_t *Input0, int8_t *Input1, bool *output, int length, int optimize, int in_elements_num0, int core_mask)

void i16_lessequal_s(int16_t *Input0, int16_t *Input1, bool *output, int length, int optimize, int in_elements_num0, int core_mask)

void i32_lessequal_s(int32_t *Input0, int32_t *Input1, bool *output, int length, int optimize, int in_elements_num0, int core_mask)

void hp_lessequal_s(half *Input0, half *Input1, bool *output, int length, int optimize, int in_elements_num0, int core_mask)

void fp_lessequal_s(float *Input0, float *Input1, bool *output, int length, int optimize, int in_elements_num0, int core_mask)

void dp_lessequal_s(double *Input0, double *Input1, bool *output, int length, int optimize, int in_elements_num0, int core_mask)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <less.h> // 假设头文件名为 less.h
     4int main(int argc, char* argv[]) {
     5    float *input0 = (float *)0xA0000000;   //input在DDR空间
     6    float *input1 = (float *)0xB0000000;
     7    bool *output = (bool *)0xC0000000;
     8    int length = 1000;
     9    int core_mask = 0xff;
    10    // 不使用广播，optimize=0, in_elements_num0 无意义
    11    fp_lessequal_s(input0, input1, output, length, 0, length, core_mask);
    12    return 0;
    13}

私有存储版本:

void i8_lessequal_p(int8_t *Input0, int8_t *Input1, bool *output, int length, int optimize, int in_elements_num0)

void i16_lessequal_p(int16_t *Input0, int16_t *Input1, bool *output, int length, int optimize, int in_elements_num0)

void i32_lessequal_p(int32_t *Input0, int32_t *Input1, bool *output, int length, int optimize, int in_elements_num0)

void hp_lessequal_p(half *Input0, half *Input1, bool *output, int length, int optimize, int in_elements_num0)

void fp_lessequal_p(float *Input0, float *Input1, bool *output, int length, int optimize, int in_elements_num0)

void dp_lessequal_p(double *Input0, double *Input1, bool *output, int length, int optimize, int in_elements_num0)

C调用示例：

     1//FT78NE示例
     2#include <stdio.h>
     3#include <less.h> // 假设头文件名为 less.h
     4int main(int argc, char* argv[]) {
     5    float *scalar_input = (float *)0x10000000;   // 标量输入 (input0)
     6    float *array_input = (float *)0x10001000;    // 数组输入 (input1)
     7    bool *output = (bool *)0x10002000;
     8    int length = 1000; // 数组的长度
     9    scalar_input = 5.0f; // 设置标量值
    10    // 启用广播，比较一个标量和一个数组
    11    fp_lessequal_p(scalar_input, array_input, output, length, 1, 1);
    12    return 0;
    13}